****

**443125, г. Самара, пр. Кирова, 328-67,  
тел. 8(846)922-79-78, e-mail:** [**info@its-spc.ru**](mailto:info@its-spc.ru)

**ИНН/КПП 6317074732 / 631701001**

**р/с 40702810906180004449 к/с 30101810700000000955**

**Банк: ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ПАО) г. САМАРА**

**БИК: 043602955**

**КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА   
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН**

**УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ**

**расстановки технических средств**

**организации дорожного движения**

**ТОМ 3**

**КНИГА 1**

**Самара, 2018**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование** |
| **Том 1** | **Пояснительная записка КСОДД Мелекесский район** |
| **Том 2** | **Проекты ОДД Мелекесский район** |
| **Том 3** | **Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район** |
|  | Книга 1 Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район |
|  | Книга 2 Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район |

**Оглавление**

[**СЕЛО АВРАЛИ** 4](#_Toc535488805)

[**ул. Дружбы** 6](#_Toc535488806)

[**ул. Ерменеева** 14](#_Toc535488807)

[**ул. Луговая** 20](#_Toc535488808)

[**ул. Школьная** 26](#_Toc535488809)

[**СЕЛО АЛЛАГУЛОВО** 34](#_Toc535488810)

[**ул. Молодежная (часть 1)** 36](#_Toc535488811)

[**ул. Молодежная (часть 2)** 42](#_Toc535488812)

[**ул. Нариманова (часть 1)** 48](#_Toc535488813)

[**ул. Нариманова (часть 2)** 54](#_Toc535488814)

[**ул. Центральная** 58](#_Toc535488815)

[**ул. Школьная (часть 1)** 74](#_Toc535488816)

[**ул. Школьная (часть 2)** 80](#_Toc535488817)

[**СЕЛО КУЛИКОВКА** 90](#_Toc535488818)

[**ул. Большая** 92](#_Toc535488819)

[**ул. Новая** 102](#_Toc535488820)

[**ул. Полевая** 108](#_Toc535488821)

[**ул. Речная** 112](#_Toc535488822)

[**ул. Центральная** 120](#_Toc535488823)

[**ул. Школьная** 128](#_Toc535488824)

[**СЕЛО ЛЕБЯЖЬЕ** 136](#_Toc535488825)

[**ул. 50 лет Победы** 138](#_Toc535488826)

[**ул. Берёзовая** 144](#_Toc535488827)

[**ул. Дачная** 156](#_Toc535488828)

[**пер. Дружбы** 162](#_Toc535488829)

[**ул. Забайкальная** 168](#_Toc535488830)

[**ул. Заречная** 174](#_Toc535488831)

[**ул. Кооперативная** 180](#_Toc535488832)

[**ул. Мостовая** 190](#_Toc535488833)

[**ул. Набережная** 196](#_Toc535488834)

[**ул. Полевая** 202](#_Toc535488835)

[**ул. Школьная** 208](#_Toc535488836)

# **СЕЛО АВРАЛИ**

## **ул. Дружбы**

**КМ: 0,015- 0,578**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'57'', 49°41'2'') |  | Конец:   (54°9'14'', 49°41'1'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 525 | 545 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 3 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 171 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 299 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Установлен |
| 3 | Слева | 447 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 466 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Справа | 466 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Справа | 466 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 466 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 470 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 9 | Слева | 470 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 10 | Справа | 477 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 477 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 12 | Справа | 483 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Справа | 488 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 14 | Справа | 488 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 15 | Справа | 528 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 16 | Слева | 540 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 16 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 15 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 1 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | -9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 20 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 47 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 81 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 111 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 141 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 260 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 321 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 350 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 410 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 470 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 500 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 531 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 19 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Правая | 478 | 478 | д.Аврали |  |  | + |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 1 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК


| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 438 | 447 | 40 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Ерменеева**

**КМ: 0,006- 0,958**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°9'5'', 49°41'26'') |  | Конец:   (54°9'33'', 49°41'5'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 367 | 391 | 24 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 475 | 495 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Ось | 495 | 545 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 545 | 574 | 29 | 1.5 |  |
| 5 | Ось | 574 | 624 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 624 | 644 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 658 | 678 | 20 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 678 | 728 | 50 | 1.6 |  |
| 9 | Ось | 728 | 746 | 17,5 | 1.5 |  |
| 10 | Ось | 746 | 796 | 50 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 796 | 816 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 830 | 850 | 20 | 1.1 |  |
| 13 | Ось | 850 | 925 | 75 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 925 | 945 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 120 | 18 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 70,5 | 2,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 275 | 30,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 51,59 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 461 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 2 | Справа | 461 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 477 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 477 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 661 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 839 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Слева | 943 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 947 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 9 | Справа | 953 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 953 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 954 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 11 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 8 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Направления действия | 8.3.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 0 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 29 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 59 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 89 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 179 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 209 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 240 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 329 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 359 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 389 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 475 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 509 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 570 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 599 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 629 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 657 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 683 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 709 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 739 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 769 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 799 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 830 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 859 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 889 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 920 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 958 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 28 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Луговая**

**КМ: 0,018- 0,290**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°9'17'', 49°40'44'') |  | Конец:   (54°9'24'', 49°40'37'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 7 | 27 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 27 | 85 | 58,4 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 85 | 135 | 50,3 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 135 | 155 | 20 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 167 | 187 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 187 | 237 | 50,5 | 1.6 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 60 | 9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 159,2 | 17,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 26,91 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 152 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 190 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 2 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 2 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | -10 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 21 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 171 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 260 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 284 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 11 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Школьная**

**КМ: 0,008- 1,134**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°9'0'', 49°41'12'') |  | Конец:   (54°9'32'', 49°40'46'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 2 | 273 | 271 | 1.5 |  |
| 2 | Справа | 273 | 324 | 50,8 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 324 | 344 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 356 | 376 | 20,1 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 376 | 453 | 77 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 453 | 473 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Справа | 520 | 541 | 20,6 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 540 | 590 | 50,1 | 1.6 |  |
| 9 | Ось | 590 | 628 | 37,7 | 1.5 |  |
| 10 | Ось | 628 | 678 | 50,4 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 678 | 698 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 710 | 730 | 20 | 1.1 |  |
| 13 | Ось | 730 | 781 | 50,6 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 781 | 794 | 12,7 | 1.5 |  |
| 15 | Ось | 793 | 843 | 50 | 1.6 |  |
| 16 | Ось | 843 | 863 | 20 | 1.1 |  |
| 17 | Ось | 876 | 896 | 20 | 1.1 |  |
| 18 | Ось | 929 | 979 | 50,1 | 1.6 |  |
| 19 | Ось | 979 | 999 | 20,1 | 1.1 |  |
| 20 | Слева | 1002 | 1017 | 15 | 1.6 |  |
| 21 | Ось | 1019 | 1039 | 20 | 1.1 |  |
| 22 | Ось | 1039 | 1089 | 50 | 1.6 |  |
| 23 | Ось | 1089 | 1123 | 33,6 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 200,8 | 30,1 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 354,9 | 13,3 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 444,1 | 50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 93,39 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 339 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 423 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 474 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 474 | Направления действия | 8.3.3 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 474 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 493 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 493 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 510 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 9 | Слева | 510 | Направления действия | 8.3.3 | Стойка | Требуется |
| 10 | Слева | 510 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 11 | Слева | 510 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 12 | Слева | 529 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 529 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 14 | Справа | 695 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 15 | Слева | 716 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 16 | Справа | 860 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 17 | Слева | 883 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 18 | Справа | 997 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 19 | Слева | 1026 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 19 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 19 |
| Главная дорога | 2.1 | 9 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 3 |
| Направления действия | 8.3.3 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 160 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 190 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 220 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 279 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 310 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 340 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 399 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 431 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 484 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 510 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 533 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 558 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 589 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 620 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 659 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 689 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 753 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 790 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 815 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 839 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 864 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 899 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 929 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 959 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 989 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1019 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1045 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1069 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1099 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Справа | 1124 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 8 |
| 2 | Опор требуется, шт | 31 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

# **СЕЛО АЛЛАГУЛОВО**

## **ул. Молодежная (часть 1)**

**КМ: 0,008- 0,731**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'24'', 49°33'51'') |  | Конец:   (54°3'11'', 49°34'25'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 3 | 644 | 640,7 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 643 | 693 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 693 | 713 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 640,7 | 24 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 32,65 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 707 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 39 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 68 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 159 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 190 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 219 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 244 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 267 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 329 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 359 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 389 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 479 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 509 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 565 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 589 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 620 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 649 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 679 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 709 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 20 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Молодежная (часть 2)**

**КМ: 0,009- 0,965**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'13'', 49°34'27'') |  | Конец:   (54°2'55'', 49°35'7'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 388 | 408 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 3 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 10 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 41 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 210 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 3 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 3 |
| Опасные повороты | 1.12.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | -6 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 30 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 91 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 120 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 180 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 241 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 276 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 300 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 331 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 360 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 390 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 451 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 480 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 510 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 543 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 570 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 600 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 630 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 661 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 687 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 720 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 751 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 781 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 810 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 839 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 870 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 900 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 930 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 27 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Нариманова (часть 1)**

**КМ: 0,009- 0,741**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'20'', 49°33'46'') |  | Конец:   (54°3'7'', 49°34'20'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 3 | 654 | 650,7 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 654 | 704 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 704 | 724 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 650,7 | 24,4 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 33,03 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 696 | Поворот направо запрещен | 3.18.1 | Опора | Установлен |
| 2 | Справа | 719 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 2 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Поворот направо запрещен | 3.18.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 10 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 40 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 70 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 100 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 130 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 156 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 179 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 240 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 282 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 319 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 351 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 410 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 470 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 500 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 524 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 607 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 636 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 690 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 724 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 18 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Нариманова (часть 2)**

**КМ: 0,005- 0,800**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'3'', 49°34'29'') |  | Конец:   (54°2'50'', 49°35'6'') |
|  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 10 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 40 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 70 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 100 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 130 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 157 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 195 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 220 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 250 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 278 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 310 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 340 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 371 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 400 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 430 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 503 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 530 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 560 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 590 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 620 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 650 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 680 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 710 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 740 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 765 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 790 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 23 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Центральная**

**КМ: 0,058- 1,947**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'16'', 49°33'35'') |  | Конец:   (54°2'43'', 49°35'3'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | -18 | 398 | 416,2 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 364 | 414 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Слева | 410 | 413 | 3 | 1.11 |  |
| 4 | Слева | 413 | 423 | 10,1 | 1.17 |  |
| 5 | Слева | 413 | 423 | 9,7 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 414 | 434 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Слева | 422 | 425 | 3 | 1.11 |  |
| 8 | Ось | 434 | 439 | 5 | 1.7 |  |
| 9 | Ось | 441 | 445 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 10 | Ось | 443 | 463 | 20 | 1.1 |  |
| 11 | Ось | 463 | 513 | 50 | 1.6 |  |
| 12 | Ось | 513 | 616 | 102,9 | 1.5 |  |
| 13 | Ось | 616 | 666 | 50 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 666 | 686 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Ось | 698 | 718 | 20 | 1.1 |  |
| 16 | Ось | 718 | 801 | 83,1 | 1.6 |  |
| 17 | Ось | 801 | 821 | 20 | 1.1 |  |
| 18 | Ось | 833 | 853 | 20 | 1.1 |  |
| 19 | Ось | 839 | 842 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 20 | Ось | 853 | 925 | 72,3 | 1.6 |  |
| 21 | Справа | 886 | 889 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 22 | Справа | 889 | 892 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 23 | Ось | 925 | 945 | 20 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 929 | 935 | 5,6 | 1.25 |  |
| 25 | Ось | 931 | 937 | 5,6 | 1.25 |  |
| 26 | Ось | 945 | 950 | 4,8 | 1.7 |  |
| 27 | Ось | 952 | 956 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 28 | Ось | 954 | 974 | 20 | 1.1 |  |
| 29 | Ось | 973 | 979 | 5,6 | 1.25 |  |
| 30 | Ось | 974 | 1024 | 50 | 1.6 |  |
| 31 | Ось | 975 | 981 | 5,6 | 1.25 |  |
| 32 | Слева | 1015 | 1018 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 33 | Слева | 1019 | 1022 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 34 | Ось | 1024 | 1109 | 84,8 | 1.5 |  |
| 35 | Слева | 1064 | 1067 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 36 | Ось | 1109 | 1159 | 50 | 1.6 |  |
| 37 | Ось | 1159 | 1179 | 20 | 1.1 |  |
| 38 | Ось | 1191 | 1211 | 20 | 1.1 |  |
| 39 | Ось | 1211 | 1261 | 50 | 1.6 |  |
| 40 | Ось | 1261 | 1878 | 617,2 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 209,7 | 31,5 |
| 1.11 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории) | 6 | 1,6 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 8,8 | 14,1 |
| 1.17 |  | Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси | 10,1 | 1,8 |
| 1.24.1 |  | Дублирование предупреждающих дорожных знаков | 12,8 | 20,5 |
| 1.24.2 |  | Дублирование запрещающих дорожных знаков | 6,4 | 10,2 |
| 1.25 |  | Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605 | 22,4 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1221,1 | 45,8 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 455,4 | 51,2 |
| 1.7 |  | Обозначает полосы движения в пределах перекрестка | 9,8 | 0,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 170,48 |
| 2 | Желтый | 35,1 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Конструкция | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 930 | 935 | 5 | Монолитная | Хорошее |
| 2 | Ось | 974 | 979 | 5 | Монолитная | Хорошее |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2 |
|  | Состояние |  |
| 1 | Отличное | 0 |
| 2 | Хорошее | 2 |
| 3 | Плохое | 0 |
| 4 | Неизвестно | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 426 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 426 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 440 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Справа | 440 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 443 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Слева | 443 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 7 | Справа | 682 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 697 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 9 | Слева | 705 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 818 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 832 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 12 | Справа | 839 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 839 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 14 | Справа | 864 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Требуется |
| 15 | Справа | 864 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 16 | Справа | 914 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 17 | Справа | 914 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Требуется |
| 18 | Справа | 929 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 19 | Справа | 929 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 20 | Слева | 931 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 21 | Справа | 951 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 22 | Справа | 951 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 23 | Слева | 954 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 24 | Слева | 954 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 25 | Справа | 973 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 26 | Слева | 975 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 27 | Слева | 975 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 28 | Слева | 990 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 29 | Слева | 990 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Требуется |
| 30 | Слева | 1040 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 31 | Слева | 1040 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Требуется |
| 32 | Слева | 1066 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 33 | Справа | 1066 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Требуется |
| 34 | Справа | 1175 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 35 | Слева | 1194 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 35 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 35 |
| Искусственная неровность | 1.17 | 2 |
| Дети | 1.23 | 4 |
| Главная дорога | 2.1 | 6 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Ограничение максимальной скорости | 3.24 | 4 |
| Конец всех ограничений | 3.31 | 1 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 4 |
| Искусственная неровность | 5.20 | 4 |
| Зона действия | 8.2.1 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | -1 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 28 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 89 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 123 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 179 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 209 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 236 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 329 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 354 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 383 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 409 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 437 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 448 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 469 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 510 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 535 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 559 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 589 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 619 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 644 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 669 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 699 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 757 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 789 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 819 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 849 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 879 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Слева | 909 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 938 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Слева | 969 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Слева | 999 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Слева | 1029 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Слева | 1059 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Слева | 1088 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Слева | 1120 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Слева | 1149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Слева | 1176 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Слева | 1219 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Справа | 1245 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Слева | 1269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1296 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Слева | 1330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 48 | Слева | 1360 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 49 | Слева | 1389 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 50 | Слева | 1419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 51 | Слева | 1449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 52 | Справа | 1480 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 53 | Слева | 1504 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 54 | Слева | 1529 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 55 | Справа | 1555 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 56 | Слева | 1569 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 57 | Слева | 1609 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 58 | Справа | 1635 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 59 | Слева | 1669 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 60 | Слева | 1699 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 61 | Слева | 1729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 62 | Слева | 1759 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 63 | Слева | 1789 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 64 | Слева | 1821 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 65 | Справа | 1834 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 66 | Слева | 1859 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 16 |
| 2 | Опор требуется, шт | 50 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Левая | 416 | 416 | Мечеть |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 1 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 441 | 445 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Центральная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 952 | 956 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Центральная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 2 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

| № п/п | Местоположение | | Номер по ГОСТ Р 52282-2004 | Способ установки | Эксплуатационное состояние светофора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 951 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |
| 2 | Слева | 954 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого | 2 |
| Светофоров всего установлено | 0 |
| Светофоров всего требуется | 2 |
| Т.7 | 2 |
| Светофоров всего демонтировать | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 441 | 443 | 59,3 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Слева | 440 | 824 | 664,6 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 411 | 438 | 67,8 | а/б |  | Установлен |
| 4 | Слева | 830 | 1181 | 613,5 | а/б |  | Установлен |
| 5 | Справа | 948 | 1179 | 420,7 | а/б |  | Установлен |
| 6 | Слева | 950 | 953 | 78,9 | а/б |  | Установлен |
| 7 | Слева | 426 | 442 | 61,7 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 1966,5 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 1966,5 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 1966,5 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 940 | 950 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| № п/п | Протяженность, м | | | Дата установки | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные, м | Требуется установить, м | Требуется демонтировать, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 65 |  | 27.11.2018 |  | Защитные | 1,2 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 2 |  | 59 |  | 27.11.2018 |  | Защитные | 1,2 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 3 |  | 66 |  | 27.11.2018 |  | Защитные | 1,2 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 4 |  | 66 |  | 27.11.2018 |  | Защитные | 1,2 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| Итого | 0 | 256 | 0 |  |  |  |  |  |  |

## **ул. Школьная (часть 1)**

**КМ: 0,010- 0,582**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'17'', 49°33'44'') |  | Конец:   (54°3'7'', 49°34'11'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 2 | 499 | 497 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 499 | 549 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 549 | 569 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Справа | 572 | 592 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 497 | 18,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 30,26 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 520 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 19 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 79 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 139 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 169 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 256 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 279 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 309 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 338 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 399 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 429 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 461 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 485 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 509 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 568 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 16 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Школьная (часть 2)**

**КМ: 0,008- 1,000**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'4'', 49°34'17'') |  | Конец:   (54°2'47'', 49°35'2'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 28 | 78 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 78 | 284 | 206,4 | 1.5 |  |
| 4 | Справа | 234 | 240 | 6 | 1.1 |  |
| 5 | Справа | 234 | 234 | 0,3 | 1.1 |  |
| 6 | Справа | 234 | 243 | 8,7 | 1.1 |  |
| 7 | Справа | 236 | 237 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 8 | Справа | 238 | 244 | 6 | 1.1 |  |
| 9 | Справа | 238 | 239 | 0,5 | 1.1 |  |
| 10 | Справа | 240 | 245 | 5 | 1.1 |  |
| 11 | Справа | 240 | 241 | 0,5 | 1.1 |  |
| 12 | Справа | 243 | 248 | 5 | 1.1 |  |
| 13 | Справа | 243 | 244 | 0,5 | 1.1 |  |
| 14 | Справа | 245 | 250 | 5 | 1.1 |  |
| 15 | Справа | 245 | 246 | 0,5 | 1.1 |  |
| 16 | Справа | 246 | 254 | 7,6 | 1.1 |  |
| 17 | Справа | 248 | 253 | 5 | 1.1 |  |
| 18 | Справа | 248 | 249 | 0,5 | 1.1 |  |
| 19 | Справа | 250 | 255 | 5 | 1.1 |  |
| 20 | Справа | 250 | 251 | 0,5 | 1.1 |  |
| 21 | Справа | 253 | 258 | 5 | 1.1 |  |
| 22 | Справа | 253 | 253 | 0,3 | 1.1 |  |
| 23 | Ось | 285 | 335 | 50 | 1.6 |  |
| 24 | Ось | 335 | 355 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 101,8 | 12,2 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 206,4 | 7,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 32,45 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 11 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 236 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Кронштейн | Установлен |
| 3 | Справа | 236 | Инвалиды | 8.17 | Кронштейн | Установлен |
| 4 | Справа | 353 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 353 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 368 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 6 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 2 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 4 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 19 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 179 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 232 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 234 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 356 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 391 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 479 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 510 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 569 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 599 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 629 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 659 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 689 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 719 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 744 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 771 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 796 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 819 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 850 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 876 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 904 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Слева | 930 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 959 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Слева | 989 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 29 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 253 | 356 | 233,1 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | -9 | 234 | 437,5 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 670,6 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 670,6 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 670,6 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 245 | 253 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

# **СЕЛО КУЛИКОВКА**

## **ул. Большая**

**КМ: 0,009- 1,585**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'23'', 49°27'59'') |  | Конец:   (54°2'11'', 49°28'23'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 3 | 660 | 657,1 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 660 | 710 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 710 | 730 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Справа | 711 | 714 | 3 | 1.11 |  |
| 5 | Справа | 712 | 725 | 12,8 | 1.17 |  |
| 6 | Справа | 714 | 724 | 9,9 | 1.1 |  |
| 7 | Справа | 723 | 726 | 3 | 1.11 |  |
| 8 | Ось | 732 | 736 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 9 | Ось | 734 | 760 | 25,6 | 1.1 |  |
| 10 | Справа | 737 | 756 | 18,6 | 1.1 |  |
| 11 | Справа | 737 | 743 | 6 | 1.1 |  |
| 12 | Справа | 737 | 737 | 0,2 | 1.1 |  |
| 13 | Справа | 739 | 740 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 14 | Справа | 741 | 747 | 6 | 1.1 |  |
| 15 | Справа | 741 | 741 | 0,5 | 1.1 |  |
| 16 | Справа | 743 | 748 | 5 | 1.1 |  |
| 17 | Справа | 743 | 743 | 0,5 | 1.1 |  |
| 18 | Справа | 746 | 751 | 5 | 1.1 |  |
| 19 | Справа | 746 | 746 | 0,5 | 1.1 |  |
| 20 | Справа | 748 | 753 | 5 | 1.1 |  |
| 21 | Справа | 748 | 748 | 0,5 | 1.1 |  |
| 22 | Справа | 751 | 756 | 5 | 1.1 |  |
| 23 | Справа | 751 | 751 | 0,5 | 1.1 |  |
| 24 | Справа | 753 | 758 | 5 | 1.1 |  |
| 25 | Справа | 753 | 753 | 0,5 | 1.1 |  |
| 26 | Справа | 756 | 761 | 5 | 1.1 |  |
| 27 | Справа | 756 | 756 | 0,2 | 1.1 |  |
| 28 | Ось | 772 | 776 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 29 | Ось | 774 | 794 | 20 | 1.1 |  |
| 30 | Ось | 792 | 812 | 20,4 | 1.1 |  |
| 31 | Ось | 825 | 845 | 20 | 1.1 |  |
| 32 | Ось | 845 | 895 | 50 | 1.6 |  |
| 33 | Ось | 895 | 1575 | 680,5 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 180 | 23,8 |
| 1.11 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории) | 6 | 1,6 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 8,8 | 14,1 |
| 1.17 |  | Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси | 12,8 | 2,2 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1337,6 | 50,2 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 88,06 |
| 2 | Желтый | 35,5 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 710 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 710 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 730 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 730 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Справа | 730 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Слева | 734 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 7 | Слева | 734 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 8 | Справа | 739 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 739 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 770 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 11 | Справа | 770 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 12 | Слева | 774 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 13 | Слева | 774 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 774 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 15 | Слева | 835 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 16 | Справа | 1551 | Конец населенного пункта | 5.24.1 | Стойка | Требуется |
| 17 | Слева | 1552 | Начало населенного пункта | 5.23.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 17 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 17 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 4 |
| Начало населенного пункта | 5.23.1 | 1 |
| Конец населенного пункта | 5.24.1 | 1 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 75 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 139 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 175 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 215 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 259 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 294 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 335 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 374 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 408 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 434 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 485 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 519 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 559 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 599 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 629 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 669 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 710 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 745 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 789 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 812 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 849 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 894 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 929 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 974 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 1019 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 1055 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 1095 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 1129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 1170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 1209 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Слева | 1244 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 1279 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Слева | 1308 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Слева | 1344 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Слева | 1385 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Слева | 1419 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Слева | 1454 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Слева | 1489 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Слева | 1524 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Слева | 1559 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 36 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Правая | 719 | 719 | д. Куликовка |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 1 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 732 | 736 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Большая Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 772 | 776 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Большая Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 2 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 4 | 816 | 1216,8 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | 714 | 733 | 77,7 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 822 | 1552 | 1185,7 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 2480,2 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 2480,2 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 2480,2 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

## **ул. Новая**

**КМ: 0,014- 0,272**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'32'', 49°28'15'') |  | Конец:   (54°1'29'', 49°28'28'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 0 | 293 | 293,5 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 293,5 | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 11 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 4 | Направление поворота | 1.34.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Направление поворота | 1.34.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ


| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 10 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 53 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 90 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 125 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 160 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 188 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 233 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 3 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Полевая**

**КМ: 0,013- 0,287**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'36'', 49°28'17'') |  | Конец:   (54°1'33'', 49°28'31'') |
|  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

## **ул. Речная**

**КМ: 0,003- 0,393**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'32'', 49°28'15'') |  | Конец:   (54°1'44'', 49°28'22'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 62 | 112 | 50 | 1.6 |  |
| 2 | Ось | 112 | 132 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Ось | 144 | 164 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 164 | 214 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 214 | 310 | 96,3 | 1.5 |  |
| 6 | Ось | 311 | 361 | 50 | 1.6 |  |
| 7 | Ось | 361 | 381 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 60 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 96,3 | 3,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 150 | 16,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 29,49 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 5 | Направление поворота | 1.34.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 127 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 378 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 3 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 3 |
| Направление поворота | 1.34.1 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 50 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 99 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 129 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 174 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 209 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 235 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 334 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 5 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 141 | 383 | 385,9 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 385,9 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 385,9 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 385,9 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

## **ул. Центральная**

**КМ: 0,010- 0,923**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'55'', 49°27'59'') |  | Конец:   (54°1'39'', 49°28'39'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 148 | 356 | 207,8 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 356 | 406 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 406 | 426 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 428 | 432 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 5 | Ось | 463 | 483 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 483 | 545 | 61,7 | 1.6 |  |
| 7 | Ось | 545 | 565 | 20 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 577 | 581 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 9 | Ось | 579 | 599 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Ось | 599 | 649 | 50 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 649 | 731 | 82,2 | 1.5 |  |
| 12 | Ось | 732 | 782 | 50 | 1.6 |  |
| 13 | Ось | 782 | 802 | 20 | 1.1 |  |
| 14 | Ось | 815 | 835 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Ось | 835 | 885 | 50 | 1.6 |  |
| 16 | Ось | 885 | 913 | 27,9 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 120 | 18 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 10,8 | 17,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 317,9 | 11,9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 261,6 | 29,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 59,36 |
| 2 | Желтый | 41,28 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 426 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 426 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 3 | Справа | 426 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Слева | 429 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 429 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Слева | 469 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 563 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 576 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 9 | Справа | 576 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 10 | Слева | 579 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 11 | Слева | 579 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 12 | Справа | 810 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 13 | Слева | 811 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 14 | Слева | 817 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 15 | Слева | 913 | Начало населенного пункта | 5.23.1 | Стойка | Требуется |
| 16 | Справа | 914 | Конец населенного пункта | 5.24.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 16 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 2 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 14 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 4 |
| Начало населенного пункта | 5.23.1 | 1 |
| Конец населенного пункта | 5.24.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 487 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 546 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 2 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 428 | 432 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Центральная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 577 | 581 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Центральная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 2 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 459 | 578 | 193,8 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 193,8 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 193,8 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 193,8 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

## **ул. Школьная**

**КМ: 0,006- 0,444**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°1'40'', 49°28'34'') |  | Конец:   (54°1'54'', 49°28'25'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 11 | 31 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 31 | 81 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 81 | 435 | 354,1 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 354,1 | 13,3 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 21,91 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 17 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 20 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 104 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 140 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 210 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 251 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 290 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 371 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 405 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 6 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 43 | 45 | 2 | Параллельная |  |  |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 2 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 2 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

# **СЕЛО ЛЕБЯЖЬЕ**

## **ул. 50 лет Победы**

**КМ: 0,008- 0,329**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°6'58'', 49°36'4'') |  | Конец:  ул. Забайкальная (54°7'8'', 49°36'4'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 29 | 79 | 50,3 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 79 | 241 | 161,7 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 241 | 291 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 291 | 311 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 161,7 | 6,1 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100,3 | 11,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 23,35 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 309 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 2 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 21 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 260 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 10 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Берёзовая**

**КМ: 0,014- 1,151**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Кооперативная (54°7'16'', 49°36'27'') |  | Конец:   (54°7'12'', 49°35'25'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 1 | 15 | 13,9 | 1.6 |  |
| 2 | Слева | 2 | 22 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Справа | 2 | 22 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Слева | 4 | 18 | 14,4 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 8 | 28 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 28 | 114 | 86 | 1.6 |  |
| 7 | Ось | 172 | 192 | 20 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 206 | 210 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 9 | Ось | 208 | 228 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Ось | 228 | 278 | 50 | 1.6 |  |
| 11 | Справа | 228 | 242 | 13,6 | 1.1 |  |
| 12 | Справа | 228 | 234 | 6 | 1.1 |  |
| 13 | Справа | 228 | 228 | 0,2 | 1.1 |  |
| 14 | Справа | 230 | 231 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 15 | Справа | 231 | 237 | 6 | 1.1 |  |
| 16 | Справа | 231 | 231 | 0,5 | 1.1 |  |
| 17 | Справа | 234 | 239 | 5 | 1.1 |  |
| 18 | Справа | 234 | 234 | 0,5 | 1.1 |  |
| 19 | Справа | 236 | 241 | 5 | 1.1 |  |
| 20 | Справа | 236 | 236 | 0,5 | 1.1 |  |
| 21 | Справа | 239 | 244 | 5 | 1.1 |  |
| 22 | Справа | 239 | 239 | 0,5 | 1.1 |  |
| 23 | Справа | 241 | 246 | 5 | 1.1 |  |
| 24 | Справа | 241 | 241 | 0,2 | 1.1 |  |
| 25 | Ось | 274 | 334 | 59,6 | 1.5 |  |
| 26 | Ось | 333 | 383 | 50 | 1.6 |  |
| 27 | Ось | 383 | 403 | 20 | 1.1 |  |
| 28 | Ось | 415 | 435 | 20 | 1.1 |  |
| 29 | Ось | 435 | 485 | 50 | 1.6 |  |
| 30 | Ось | 485 | 910 | 424,7 | 1.5 |  |
| 31 | Ось | 926 | 1134 | 208,1 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 188,1 | 25,8 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 692,4 | 26 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 264,3 | 29,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 82,79 |
| 2 | Желтый | 16,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 13 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 13 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 13 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 37 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 37 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 87 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 87 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 114 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 114 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 10 | Слева | 116 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 136 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 12 | Справа | 136 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 13 | Слева | 141 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 14 | Слева | 141 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 15 | Справа | 161 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 16 | Слева | 163 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Требуется |
| 17 | Слева | 163 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 18 | Справа | 185 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 19 | Слева | 191 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 20 | Слева | 191 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Требуется |
| 21 | Справа | 204 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 22 | Справа | 204 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 23 | Слева | 208 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 24 | Слева | 208 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 25 | Слева | 208 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 26 | Справа | 230 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Стойка | Требуется |
| 27 | Справа | 230 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | Требуется |
| 28 | Слева | 241 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Требуется |
| 29 | Слева | 241 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 30 | Слева | 261 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 31 | Справа | 261 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Требуется |
| 32 | Справа | 401 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 33 | Слева | 419 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 34 | Слева | 934 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 34 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 34 |
| Искусственная неровность | 1.17 | 2 |
| Дети | 1.23 | 4 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Ограничение максимальной скорости | 3.24 | 4 |
| Конец всех ограничений | 3.31 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 4 |
| Искусственная неровность | 5.20 | 4 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Зона действия | 8.2.1 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 12 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 34 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 34 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 68 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 68 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 104 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 104 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 138 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 141 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 209 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 214 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 253 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 303 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 323 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 364 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 399 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 425 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 500 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 540 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 574 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 609 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 644 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 663 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 703 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 722 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 763 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 803 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 842 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 879 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 914 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 954 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 994 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1041 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 10 |
| 2 | Опор требуется, шт | 26 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 206 | 210 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Берёзовая Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

| № п/п | Местоположение | | Номер по ГОСТ Р 52282-2004 | Способ установки | Эксплуатационное состояние светофора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 194 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |
| 2 | Справа | 203 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого | 2 |
| Светофоров всего установлено | 0 |
| Светофоров всего требуется | 2 |
| Т.7 | 2 |
| Светофоров всего демонтировать | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 152 | 195 | 66 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | 9 | 10 | 52,3 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 201 | 207 | 11,8 | а/б |  | Установлен |
| 4 | Слева | 165 | 198 | 162,9 | а/б |  | Установлен |
| 5 | Справа | 201 | 227 | 103,5 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 396,5 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 396,5 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 396,5 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК


| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 212 | 221 | 32 | Параллельная |  |  |
| 2 | Слева | 161 | 170 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 64 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 64 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Дачная**

**КМ: 0,001- 0,191**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'1'', 49°36'56'') |  | Конец:   (54°7'5'', 49°36'50'') |
|  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 10 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 175 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 2 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 2 |
| Опасные повороты | 1.12.1 | 1 |
| Опасные повороты | 1.12.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 0 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 30 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 90 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 120 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 180 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 7 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **пер. Дружбы**

**КМ: 0,000- 0,103**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Кооперативная (54°7'9'', 49°36'26'') |  | Конец:   (54°7'9'', 49°36'31'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 0 | 20 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 20 | 70 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 70 | 99 | 29,5 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 29,5 | 1,1 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 9,73 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 8 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 35 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 65 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 95 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 4 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Забайкальная**

**КМ: 0,022- 0,947**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'9'', 49°36'16'') |  | Конец:   (54°7'5'', 49°35'26'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 5 | 20 | 14,9 | 1.6 |  |
| 2 | Ось | 6 | 26 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Ось | 26 | 76 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 76 | 226 | 150,1 | 1.5 |  |
| 5 | Слева | 237 | 252 | 14,8 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 239 | 418 | 179,3 | 1.5 |  |
| 7 | Ось | 430 | 717 | 286,7 | 1.5 |  |
| 8 | Ось | 728 | 921 | 193,4 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 809,6 | 30,4 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 79,7 | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 42,32 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 12 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 247 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 434 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 712 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 5 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 5 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 8 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 32 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 53 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 94 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 164 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 225 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 267 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 296 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 365 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 394 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 429 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 470 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 499 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 540 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 574 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 617 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 661 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 715 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 749 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 790 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 838 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 2 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 7 |
| 2 | Опор требуется, шт | 16 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Заречная**

**КМ: 0,007- 0,791**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'15'', 49°36'48'') |  | Конец:   (54°7'40'', 49°36'48'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 12 | 32 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 32 | 82 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 82 | 710 | 628,1 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 710 | 760 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 760 | 780 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 628,1 | 23,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 40,8 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 24 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 0 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 22 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 62 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 82 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 123 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 153 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 188 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 263 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 298 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 333 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 373 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 408 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 434 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 469 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 504 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 528 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 544 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 615 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 13 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Кооперативная**

**КМ: 0,011- 2,832**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°6'34'', 49°36'21'') |  | Конец:   (54°8'4'', 49°36'12'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | -12 | 1197 | 1209,2 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 1059 | 1109 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Справа | 1082 | 1132 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Справа | 1085 | 1105 | 20 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 1109 | 1129 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 1168 | 1188 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 1188 | 1287 | 99,2 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 1287 | 1307 | 20 | 1.1 |  |
| 9 | Ось | 1319 | 1339 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Ось | 1339 | 1433 | 93,6 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 1432 | 1452 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 1464 | 1484 | 20 | 1.1 |  |
| 13 | Ось | 1466 | 1470 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 14 | Ось | 1484 | 1534 | 50 | 1.6 |  |
| 15 | Ось | 1534 | 2818 | 1284 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 140 | 21 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 2493,3 | 93,5 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 342,8 | 38,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 153,06 |
| 2 | Желтый | 16,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 1132 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 2 | Слева | 1169 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 3 | Слева | 1322 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 1451 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 1464 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Справа | 1464 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 7 | Слева | 1468 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 8 | Слева | 1468 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 8 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 6 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 44 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 79 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 108 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 135 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 175 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 245 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 276 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 312 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 347 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 382 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 1349 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 1379 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 1409 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 1440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 1461 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 13 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1466 | 1470 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Кооперативная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1320 | 1455 | 216,8 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | 1449 | 1467 | 32,4 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 1461 | 1467 | 65,9 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 315,1 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 315,1 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 315,1 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1468 | 1476 | 32 | Параллельная |  |  |
| 2 | Слева | 1358 | 1363 | 50 | Параллельная |  |  |
| 3 | Справа | 1438 | 1446 | 28 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 110 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 110 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Мостовая**

**КМ: 0,004- 0,767**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'16'', 49°37'0'') |  | Конец:   (54°7'28'', 49°37'37'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 7 | 27 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 27 | 78 | 50,6 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 78 | 759 | 681,4 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 681,4 | 25,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50,6 | 5,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 34,25 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 16 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 77 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 3 | Слева | 78 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 4 | Справа | 412 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 5 | Слева | 412 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 5 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 5 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 4 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | -3 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 30 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 84 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 100 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 131 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 231 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 261 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 291 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 320 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 346 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 370 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 400 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 430 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 490 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 521 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 550 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 581 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 611 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 640 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 670 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 700 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 730 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 760 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 21 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Набережная**

**КМ: 0,011- 0,625**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'40'', 49°36'48'') |  | Конец:   (54°7'56'', 49°36'32'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 1 | 21 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 21 | 71 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 71 | 611 | 540,1 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 540,1 | 20,3 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 28,88 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 12 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 89 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 196 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 269 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 373 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 6 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 6 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 2 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 2 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ


| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 38 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 159 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 189 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 219 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 279 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 308 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 339 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 399 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 429 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 459 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 489 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 519 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 579 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 609 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 20 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Полевая**

**КМ: 0,009- 0,432**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°7'19'', 49°36'59'') |  | Конец:   (54°7'32'', 49°37'0'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 14 | 34 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 34 | 84 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 84 | 423 | 338,9 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 338,9 | 12,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 21,33 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 20 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 59 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 94 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 179 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 223 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 264 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 334 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 370 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 405 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 8 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Школьная**

**КМ: 0,007- 2,995**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Кооперативная (54°6'33'', 49°36'10'') |  | Конец:   (54°8'7'', 49°35'55'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 7 | 27 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 27 | 77 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 77 | 1029 | 952,4 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 1030 | 1078 | 48,1 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 1078 | 1098 | 19,7 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 1111 | 1131 | 19,6 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 1131 | 1179 | 48,3 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 1179 | 1223 | 44,1 | 1.5 |  |
| 9 | Ось | 1223 | 1273 | 50 | 1.6 |  |
| 10 | Ось | 1273 | 1293 | 20 | 1.1 |  |
| 11 | Ось | 1293 | 1297 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 12 | Ось | 1305 | 1335 | 29,8 | 1.1 |  |
| 13 | Ось | 1322 | 1328 | 5,6 | 1.25 |  |
| 14 | Ось | 1324 | 1330 | 5,6 | 1.25 |  |
| 15 | Ось | 1337 | 1341 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 16 | Ось | 1339 | 1359 | 20 | 1.1 |  |
| 17 | Ось | 1359 | 1365 | 5,6 | 1.25 |  |
| 18 | Ось | 1360 | 1366 | 5,6 | 1.25 |  |
| 19 | Ось | 1360 | 1416 | 56 | 1.6 |  |
| 20 | Слева | 1399 | 1402 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 21 | Слева | 1403 | 1406 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 22 | Ось | 1416 | 1436 | 20 | 1.1 |  |
| 23 | Ось | 1448 | 1468 | 20 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 1450 | 1454 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 25 | Ось | 1468 | 1518 | 50 | 1.6 |  |
| 26 | Ось | 1572 | 2987 | 1414,8 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 169 | 25,4 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 15,2 | 24,3 |
| 1.24.1 |  | Дублирование предупреждающих дорожных знаков | 6,4 | 10,2 |
| 1.25 |  | Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605 | 22,4 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 2411,4 | 90,4 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 302,4 | 34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 169 |
| 2 | Желтый | 57,92 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Конструкция | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 1323 | 1328 | 5 | Монолитная | Нет данных |
| 2 | Ось | 1360 | 1365 | 5 | Монолитная | Нет данных |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2 |
|  | Состояние |  |
| 1 | Отличное | 0 |
| 2 | Хорошее | 0 |
| 3 | Плохое | 0 |
| 4 | Неизвестно | 2 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 15 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 59 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Демонтировать |
| 3 | Слева | 101 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка | Установлен |
| 4 | Справа | 101 | Ограничение высоты | 3.13 | Стойка | Установлен |
| 5 | Справа | 407 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 443 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 7 | Справа | 648 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 8 | Слева | 739 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 1075 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Демонтировать |
| 10 | Справа | 1095 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 1095 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 12 | Слева | 1118 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 1118 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 1213 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Установлен |
| 15 | Справа | 1220 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 16 | Справа | 1259 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 17 | Справа | 1259 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Установлен |
| 18 | Справа | 1291 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 19 | Справа | 1291 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 20 | Слева | 1295 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 21 | Слева | 1295 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 22 | Справа | 1308 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 23 | Справа | 1308 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Установлен |
| 24 | Справа | 1322 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 25 | Справа | 1322 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 26 | Слева | 1324 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 27 | Справа | 1335 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 28 | Справа | 1335 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 29 | Слева | 1339 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 30 | Слева | 1339 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 31 | Справа | 1359 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 32 | Слева | 1360 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 33 | Слева | 1360 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 34 | Слева | 1406 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 35 | Слева | 1406 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Установлен |
| 36 | Слева | 1425 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 37 | Слева | 1425 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Установлен |
| 38 | Справа | 1436 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Установлен |
| 39 | Слева | 1437 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 40 | Справа | 1448 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 41 | Справа | 1448 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 42 | Слева | 1453 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 43 | Слева | 1453 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 44 | Справа | 2660 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 45 | Слева | 2935 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 45 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 26 |
| Искусственная неровность | 1.17 | 2 |
| Дети | 1.23 | 4 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 2 |
| Ограничение максимальной скорости | 3.24 | 4 |
| Конец всех ограничений | 3.31 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Искусственная неровность | 5.20 | 4 |
| Зона действия | 8.2.1 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 17 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 4 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 4 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 2 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 90 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 120 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 180 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 241 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 270 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 300 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 360 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 390 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 421 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 450 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 481 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 515 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 560 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 600 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 607 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 640 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 690 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 740 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 785 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 825 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 860 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 900 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 940 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 979 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 1019 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 1061 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 1094 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 1150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Слева | 1165 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1195 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1243 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1310 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Слева | 1337 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1342 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Справа | 1365 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Слева | 1366 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Справа | 1400 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Слева | 1401 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Справа | 1436 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Слева | 1436 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Слева | 1454 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1480 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Справа | 1510 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 48 | Справа | 1550 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 49 | Справа | 1584 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 50 | Справа | 1625 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 51 | Справа | 1665 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 52 | Справа | 1700 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 53 | Справа | 1740 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 54 | Справа | 1780 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 55 | Справа | 1810 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 56 | Справа | 1840 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 57 | Справа | 1880 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 58 | Справа | 1920 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 59 | Слева | 1940 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 60 | Справа | 1960 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 61 | Справа | 1995 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 62 | Справа | 2030 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 63 | Справа | 2075 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 64 | Справа | 2119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 65 | Справа | 2149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 66 | Справа | 2190 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 67 | Справа | 2230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 68 | Справа | 2270 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 69 | Справа | 2310 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 70 | Справа | 2360 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 71 | Справа | 2400 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 72 | Справа | 2440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 73 | Справа | 2465 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 74 | Справа | 2500 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 75 | Справа | 2540 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 76 | Справа | 2580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 77 | Справа | 2621 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 78 | Справа | 2655 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 79 | Справа | 2690 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 80 | Справа | 2735 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 81 | Справа | 2765 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 82 | Справа | 2850 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 83 | Слева | 2869 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 84 | Слева | 2895 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 85 | Справа | 2960 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 80 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1293 | 1297 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Школьная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 1337 | 1341 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Школьная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |
| 3 | 1450 | 1454 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Школьная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 3 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

| № п/п | Местоположение | | Номер по ГОСТ Р 52282-2004 | Способ установки | Эксплуатационное состояние светофора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 1335 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |
| 2 | Слева | 1339 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого | 2 |
| Светофоров всего установлено | 0 |
| Светофоров всего требуется | 2 |
| Т.7 | 2 |
| Светофоров всего демонтировать | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1292 | 1295 | 11,8 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | 1113 | 1299 | 626,4 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 1302 | 1451 | 291,3 | а/б |  | Установлен |
| 4 | Справа | 1336 | 1338 | 59,3 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 988,8 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 988,8 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 988,8 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1306 | 1311 | 32 | Параллельная |  |  |
| 2 | Справа | 1281 | 1287 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 64 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 64 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| № п/п | Протяженность, м | | | Дата установки | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные, м | Требуется установить, м | Требуется демонтировать, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 26 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 2 | 26 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 3 | 93 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 4 | 17 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 5 | 40 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 6 | 27 |  |  | 29.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| Итого | 229 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |