****

**443125, г. Самара, пр. Кирова, 328-67,  
тел. 8(846)922-79-78, e-mail:** [**info@its-spc.ru**](mailto:info@its-spc.ru)

**ИНН/КПП 6317074732 / 631701001**

**р/с 40702810906180004449 к/с 30101810700000000955**

**Банк: ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ПАО) г. САМАРА**

**БИК: 043602955**

**КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА   
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН**

**УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ**

**расстановки технических средств**

**организации дорожного движения**

**ТОМ 3**

**КНИГА 2**

**Самара, 2018**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование** |
| **Том 1** | **Пояснительная записка КСОДД Мелекесский район** |
| **Том 2** | **Проекты ОДД Мелекесский район** |
| **Том 3** | **Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район** |
|  | Книга 1 Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район |
|  | Книга 2 Сводные ведомости расстановки ТСОДД Мелекесский район |

**Содержание**

[**СЕЛО ПРИМОРСКОЕ** 4](#_Toc535493568)

[**пер. Западный** 6](#_Toc535493569)

[**ул. Кооперативная** 14](#_Toc535493570)

[**ул. Мира** 26](#_Toc535493571)

[**ул. Победы** 34](#_Toc535493572)

[**ул. Энтузиастов** 42](#_Toc535493573)

[**СЕЛО САБАКАЕВО** 50](#_Toc535493574)

[**ул. Зелёная** 52](#_Toc535493575)

[**ул. Ленина** 58](#_Toc535493576)

[**ул. Лесная** 72](#_Toc535493577)

[**ул. Луговая** 80](#_Toc535493578)

[**ул. Мелиоративная** 86](#_Toc535493579)

[**ул. Молодежная** 98](#_Toc535493580)

[**пер. Молодежный** 104](#_Toc535493581)

[**ул. Новая** 112](#_Toc535493582)

[**ул. Озерная** 118](#_Toc535493583)

[**ул. Победы** 128](#_Toc535493584)

[**ул. Садовая** 140](#_Toc535493585)

[**ул. Труда** 146](#_Toc535493586)

[**ул. Юбилейная** 154](#_Toc535493587)

[**пер. Южный** 160](#_Toc535493588)

[**Дорога от ул. Озерная до ПМК** 168](#_Toc535493589)

[**СЕЛО СТЕПНАЯ ВАСИЛЬЕВКА** 174](#_Toc535493590)

[**ул. Заречная** 176](#_Toc535493591)

[**ул. Луговая** 182](#_Toc535493592)

[**ул. Молодежная** 188](#_Toc535493593)

[**ул. Набережная** 194](#_Toc535493594)

[**ул. Озерная** 206](#_Toc535493595)

[**ул. Труда** 212](#_Toc535493596)

# **СЕЛО ПРИМОРСКОЕ**

## **пер. Западный**

**КМ: 0,003- 0,255**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Мира (54°3'11'', 49°27'12'') |  | Конец:  ул. Кооперативная (54°3'6'', 49°27'22'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 11 | 15 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 2 | Ось | 13 | 33 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Ось | 33 | 83 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 83 | 173 | 89,8 | 1.5 |  |
| 5 | Ось | 173 | 223 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 223 | 243 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 89,8 | 3,4 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Желтый | 16,64 |
| 2 | Белый | 20,61 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 2 | Справа | 9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 3 | Слева | 14 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 14 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 14 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Справа | 241 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 241 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 7 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 7 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 35 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 85 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 111 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 136 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 162 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 188 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 213 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 239 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 10 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11 | 15 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, пер. Западный Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 10 | 248 | 388,7 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 388,7 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 388,7 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 388,7 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

## **ул. Кооперативная**

**КМ: 0,010- 1,432**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'26'', 49°28'0'') |  | Конец:   (54°2'57'', 49°27'0'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 6 | 26 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 26 | 76 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 76 | 159 | 82,6 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 158 | 208 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 208 | 228 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 240 | 260 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Слева | 244 | 247 | 3 | 1.11 |  |
| 8 | Слева | 246 | 257 | 11,5 | 1.17 |  |
| 9 | Слева | 247 | 256 | 9,2 | 1.1 |  |
| 10 | Слева | 256 | 259 | 3 | 1.11 |  |
| 11 | Ось | 260 | 310 | 50 | 1.6 |  |
| 12 | Ось | 310 | 500 | 189,6 | 1.5 |  |
| 13 | Ось | 500 | 550 | 50 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 550 | 570 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Ось | 582 | 602 | 20 | 1.1 |  |
| 16 | Ось | 602 | 652 | 50 | 1.6 |  |
| 17 | Ось | 652 | 710 | 57,5 | 1.5 |  |
| 18 | Ось | 709 | 759 | 50 | 1.6 |  |
| 19 | Ось | 759 | 779 | 20 | 1.1 |  |
| 20 | Справа | 791 | 810 | 18,6 | 1.1 |  |
| 21 | Справа | 791 | 796 | 5 | 1.1 |  |
| 22 | Справа | 791 | 791 | 0,2 | 1.1 |  |
| 23 | Ось | 791 | 811 | 20 | 1.1 |  |
| 24 | Справа | 793 | 798 | 5 | 1.1 |  |
| 25 | Справа | 793 | 793 | 0,5 | 1.1 |  |
| 26 | Справа | 796 | 801 | 5 | 1.1 |  |
| 27 | Справа | 796 | 796 | 0,5 | 1.1 |  |
| 28 | Справа | 798 | 803 | 5 | 1.1 |  |
| 29 | Справа | 798 | 798 | 0,5 | 1.1 |  |
| 30 | Справа | 801 | 806 | 5 | 1.1 |  |
| 31 | Справа | 801 | 801 | 0,5 | 1.1 |  |
| 32 | Справа | 803 | 808 | 5 | 1.1 |  |
| 33 | Справа | 803 | 803 | 0,5 | 1.1 |  |
| 34 | Справа | 806 | 812 | 6 | 1.1 |  |
| 35 | Справа | 806 | 806 | 0,5 | 1.1 |  |
| 36 | Справа | 808 | 809 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 37 | Справа | 809 | 815 | 6 | 1.1 |  |
| 38 | Справа | 809 | 809 | 0,2 | 1.1 |  |
| 39 | Ось | 811 | 874 | 62,7 | 1.6 |  |
| 40 | Ось | 873 | 893 | 20 | 1.1 |  |
| 41 | Ось | 905 | 922 | 16,7 | 1.1 |  |
| 42 | Ось | 924 | 928 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 43 | Ось | 937 | 957 | 20 | 1.1 |  |
| 44 | Ось | 957 | 1007 | 50 | 1.6 |  |
| 45 | Ось | 1007 | 1420 | 412,9 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 270 | 37,3 |
| 1.11 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории) | 6,1 | 1,6 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.17 |  | Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси | 11,5 | 2 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 742,6 | 27,8 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 412,7 | 46,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 114,44 |
| 2 | Желтый | 18,67 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 0 |
| 2 | Чёрный | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 226 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 241 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 261 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 261 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 581 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 771 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 808 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Кронштейн | Установлен |
| 8 | Справа | 808 | Инвалиды | 8.17 | Кронштейн | Установлен |
| 9 | Слева | 903 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 921 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 921 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 12 | Справа | 921 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 13 | Справа | 921 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 14 | Слева | 926 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 15 | Слева | 926 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 16 | Слева | 937 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 17 | Слева | 937 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 17 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 2 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 15 |
| Главная дорога | 2.1 | 4 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 241 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 300 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 363 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 398 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 417 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 438 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 483 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 483 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 519 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 561 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 597 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 637 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 672 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 707 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 743 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 778 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 800 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 813 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 830 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 840 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 860 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 871 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 891 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 900 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 924 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 960 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 990 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 1025 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 1060 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 1090 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 1121 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1156 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1191 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1226 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1261 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1300 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Слева | 1330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Слева | 1359 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 10 |
| 2 | Опор требуется, шт | 30 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Левая | 251 | 251 | с. Приморское |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 1 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 924 | 928 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Кооперативная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 902 | 924 | 41,2 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Слева | 579 | 897 | 506,4 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | 245 | 573 | 576,8 | а/б |  | Установлен |
| 4 | Справа | 815 | 929 | 251,8 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 1376,2 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 1376,2 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 1376,2 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 810 | 814 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Мира**

**КМ: 0,014- 1,601**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Кооперативная (54°3'21'', 49°27'51'') |  | Конец:   (54°2'57'', 49°26'54'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 6 | 26 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 26 | 94 | 68,3 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 94 | 114 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 126 | 146 | 20 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 146 | 196 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 196 | 945 | 749,3 | 1.5 |  |
| 7 | Ось | 945 | 995 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 995 | 1015 | 20 | 1.1 |  |
| 9 | Ось | 1027 | 1047 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Ось | 1047 | 1097 | 50 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 1097 | 1583 | 486,4 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 100 | 15 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1235,7 | 46,3 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 218,3 | 24,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 85,9 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | -7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 128 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 1030 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 1127 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 1139 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 6 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 6 |
| Главная дорога | 2.1 | 5 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 1029 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 1059 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 1089 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 1119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 4 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1024 | 1128 | 166,9 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Слева | 1014 | 1019 | 58 | а/б |  | Установлен |
| 3 | Слева | -10 | -4 | 98,6 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 323,5 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 323,5 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 323,5 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 1130 | 1136 | 18 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 18 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 18 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Победы**

**КМ: 0,010- 0,885**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'18'', 49°27'59'') |  | Конец:  ул. Кооперативная (54°3'6'', 49°27'23'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 28 | 78 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 79 | 323 | 244,2 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 323 | 373 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 865 | 869 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 244,2 | 9,2 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 23,41 |
| 2 | Желтый | 16,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 11 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 381 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 713 | Направление поворота | 1.34.2 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 715 | Направление поворота | 1.34.1 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 863 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Справа | 863 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 7 | Справа | 863 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 867 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 9 | Слева | 867 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 9 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 9 |
| Направление поворота | 1.34.1 | 1 |
| Направление поворота | 1.34.2 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 53 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 89 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 124 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 155 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 189 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 245 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 280 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 315 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 350 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 374 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 410 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 445 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 480 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 520 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 555 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 585 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 625 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 653 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 695 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 7 |
| 2 | Опор требуется, шт | 13 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 865 | 869 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Победы Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

## **ул. Энтузиастов**

**КМ: 0,007- 0,664**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Мира (54°3'24'', 49°27'46'') |  | Конец:  Ул. Кооперативная (54°3'9'', 49°27'28'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 6 | 21 | 15,4 | 1.6 |  |
| 2 | Ось | 8 | 28 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Ось | 29 | 79 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 79 | 579 | 499,7 | 1.5 |  |
| 5 | Ось | 578 | 628 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 629 | 649 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 499,7 | 18,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 115,4 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 37,72 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 10 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 479 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 619 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 638 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 4 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 4 |
| Опасные повороты | 1.12.1 | 1 |
| Опасные повороты | 1.12.2 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 264 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 324 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 359 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 390 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 420 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 450 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 481 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 572 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 648 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 7 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 634 | 646 | 30,9 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Ось | 660 | 662 | 126,8 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 157,7 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 157,7 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 157,7 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 630 | 638 | 32 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 32 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

# **СЕЛО САБАКАЕВО**

## **ул. Зелёная**

**КМ: 0,011- 0,794**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'29'', 49°40'0'') |  | Конец:   (54°8'8'', 49°40'4'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 10 | 30 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 30 | 80 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 80 | 313 | 232,7 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 313 | 361 | 48 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 361 | 381 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 393 | 413 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 413 | 463 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 463 | 780 | 316,6 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 60 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 549,3 | 20,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 148 | 16,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 46,25 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 12 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 12 | Направления действия | 8.3.3 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 36 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 4 | Справа | 36 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 5 | Справа | 110 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 240 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 371 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 400 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 525 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 10 | Слева | 526 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 10 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 10 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 4 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 1 |
| Направления действия | 8.3.3 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 20 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 176 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 259 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 289 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 319 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 350 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 376 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 405 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 430 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 490 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 520 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 550 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 610 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 640 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 670 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 696 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 720 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 745 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 770 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 3 |
| 2 | Опор требуется, шт | 24 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Ленина**

**КМ: 0,009- 1,994**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Победы (54°8'26'', 49°40'26'') |  | Конец:   (54°9'7'', 49°39'2'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 21 | 25 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 3 | Ось | 29 | 79 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Справа | 67 | 71 | 1,4 | 1.14.1 | полос: 2 |
| 5 | Ось | 79 | 121 | 42 | 1.5 |  |
| 6 | Ось | 121 | 171 | 50,4 | 1.6 |  |
| 7 | Ось | 172 | 192 | 20 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 203 | 223 | 20 | 1.1 |  |
| 9 | Ось | 223 | 307 | 84,1 | 1.6 |  |
| 10 | Ось | 307 | 327 | 20 | 1.1 |  |
| 11 | Ось | 339 | 359 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 359 | 409 | 50 | 1.6 |  |
| 13 | Ось | 409 | 442 | 33,1 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 442 | 462 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Слева | 454 | 461 | 7,5 | 1.1 |  |
| 16 | Слева | 454 | 459 | 5 | 1.1 |  |
| 17 | Слева | 454 | 459 | 5 | 1.1 |  |
| 18 | Слева | 454 | 459 | 5 | 1.1 |  |
| 19 | Слева | 454 | 459 | 5 | 1.1 |  |
| 20 | Слева | 459 | 459 | 0,2 | 1.1 |  |
| 21 | Слева | 459 | 459 | 0,5 | 1.1 |  |
| 22 | Слева | 459 | 459 | 0,5 | 1.1 |  |
| 23 | Слева | 459 | 459 | 0,2 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 474 | 502 | 28,1 | 1.1 |  |
| 25 | Слева | 475 | 489 | 13,6 | 1.1 |  |
| 26 | Слева | 475 | 480 | 5 | 1.1 |  |
| 27 | Слева | 475 | 475 | 0,2 | 1.1 |  |
| 28 | Слева | 477 | 482 | 5 | 1.1 |  |
| 29 | Слева | 477 | 477 | 0,5 | 1.1 |  |
| 30 | Слева | 479 | 479 | 0,5 | 1.1 |  |
| 31 | Слева | 480 | 485 | 5 | 1.1 |  |
| 32 | Слева | 482 | 487 | 5 | 1.1 |  |
| 33 | Слева | 482 | 482 | 0,5 | 1.1 |  |
| 34 | Слева | 484 | 484 | 0,5 | 1.1 |  |
| 35 | Слева | 485 | 491 | 6 | 1.1 |  |
| 36 | Слева | 486 | 487 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 37 | Слева | 488 | 494 | 6 | 1.1 |  |
| 38 | Слева | 488 | 488 | 0,2 | 1.1 |  |
| 39 | Ось | 516 | 536 | 20 | 1.1 |  |
| 40 | Ось | 536 | 586 | 50 | 1.6 |  |
| 41 | Ось | 586 | 613 | 27,3 | 1.5 |  |
| 42 | Ось | 613 | 663 | 50 | 1.6 |  |
| 43 | Ось | 663 | 683 | 20 | 1.1 |  |
| 44 | Ось | 698 | 718 | 20 | 1.1 |  |
| 45 | Ось | 718 | 760 | 41,8 | 1.6 |  |
| 46 | Слева | 755 | 761 | 6 | 1.11 |  |
| 47 | Ось | 759 | 779 | 20 | 1.1 |  |
| 48 | Слева | 761 | 771 | 9,7 | 1.1 |  |
| 49 | Слева | 761 | 771 | 9,5 | 1.17 |  |
| 50 | Слева | 771 | 777 | 6 | 1.11 |  |
| 51 | Ось | 781 | 785 | 7,4 | 1.14.1 | полос: 8 |
| 52 | Ось | 783 | 803 | 20 | 1.1 |  |
| 53 | Ось | 803 | 853 | 50 | 1.6 |  |
| 54 | Ось | 853 | 1506 | 652,6 | 1.5 |  |
| 55 | Ось | 1506 | 1556 | 50 | 1.6 |  |
| 56 | Слева | 1550 | 1556 | 6 | 1.11 |  |
| 57 | Слева | 1555 | 1565 | 9,7 | 1.17 |  |
| 58 | Слева | 1556 | 1566 | 9,7 | 1.1 |  |
| 59 | Ось | 1556 | 1576 | 20 | 1.1 |  |
| 60 | Слева | 1566 | 1572 | 6 | 1.11 |  |
| 61 | Ось | 1578 | 1582 | 7,4 | 1.14.1 | полос: 8 |
| 62 | Ось | 1580 | 1600 | 20 | 1.1 |  |
| 63 | Справа | 1584 | 1590 | 6 | 1.11 |  |
| 64 | Справа | 1590 | 1599 | 9,4 | 1.1 |  |
| 65 | Справа | 1590 | 1600 | 9,7 | 1.17 |  |
| 66 | Справа | 1599 | 1605 | 6 | 1.11 |  |
| 67 | Ось | 1600 | 1650 | 50 | 1.6 |  |
| 68 | Ось | 1650 | 1761 | 110,6 | 1.5 |  |
| 69 | Ось | 1761 | 1811 | 50 | 1.6 |  |
| 70 | Ось | 1811 | 1831 | 20 | 1.1 |  |
| 71 | Справа | 1844 | 1848 | 7,4 | 1.14.1 | полос: 8 |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 414,1 | 58,3 |
| 1.11 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории) | 36 | 9,4 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 28 | 44,8 |
| 1.17 |  | Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси | 28,9 | 5,3 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 832,5 | 31,2 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 609,4 | 68,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 168,76 |
| 2 | Желтый | 112,49 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 19 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 2 | Справа | 19 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 3 | Слева | 23 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Слева | 23 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 23 | Конец главной дороги | 2.2 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 23 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 66 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 8 | Справа | 66 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 9 | Справа | 66 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 72 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 11 | Справа | 72 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 12 | Справа | 72 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 220 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 342 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 15 | Справа | 459 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 16 | Справа | 459 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |
| 17 | Слева | 487 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Стойка | Требуется |
| 18 | Слева | 487 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | Требуется |
| 19 | Слева | 493 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 20 | Слева | 493 | Направления действия | 8.3.1 | Стойка | Требуется |
| 21 | Слева | 493 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 22 | Справа | 498 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 23 | Справа | 498 | Направления действия | 8.3.1 | Стойка | Требуется |
| 24 | Справа | 498 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 25 | Слева | 519 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 26 | Слева | 519 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |
| 27 | Слева | 519 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 28 | Справа | 674 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 29 | Справа | 674 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |
| 30 | Слева | 680 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 31 | Справа | 680 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 32 | Слева | 714 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 33 | Слева | 714 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |
| 34 | Слева | 777 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Установлен |
| 35 | Слева | 777 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 36 | Справа | 779 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Опора | Требуется (на желтом фоне) |
| 37 | Справа | 779 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Опора | Требуется (на желтом фоне) |
| 38 | Слева | 784 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Опора | Установлен (на желтом фоне) |
| 39 | Слева | 784 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Опора | Установлен (на желтом фоне) |
| 40 | Справа | 1369 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 41 | Слева | 1370 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 42 | Слева | 1484 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 43 | Справа | 1484 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Установлен |
| 44 | Слева | 1572 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 45 | Слева | 1572 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 46 | Справа | 1576 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 47 | Справа | 1576 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 48 | Слева | 1580 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 49 | Слева | 1580 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 50 | Справа | 1583 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 51 | Справа | 1583 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 52 | Справа | 1779 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Установлен |
| 53 | Справа | 1824 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 54 | Справа | 1824 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |
| 55 | Слева | 1862 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 56 | Слева | 1862 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 56 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 16 |
| Опасные повороты | 1.12.1 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 6 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 3 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 40 |
| Главная дорога | 2.1 | 6 |
| Конец главной дороги | 2.2 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 4 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 5 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 7 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 7 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Направления действия | 8.3.1 | 2 |
| Направления действия | 8.3.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 20 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 141 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 225 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 250 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 281 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 310 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 370 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 400 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 430 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 490 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 517 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 550 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 581 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 610 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 641 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 670 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 700 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 725 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 750 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 779 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 784 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 810 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 840 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 870 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 900 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 930 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 960 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 990 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 1020 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1050 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1080 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Справа | 1200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Справа | 1229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Справа | 1260 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Справа | 1290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Справа | 1320 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Справа | 1350 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Справа | 1380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1410 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Справа | 1440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 48 | Справа | 1470 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 49 | Справа | 1500 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 50 | Справа | 1529 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 51 | Справа | 1555 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 52 | Справа | 1582 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 53 | Справа | 1610 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 54 | Справа | 1640 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 55 | Справа | 1670 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 56 | Слева | 1700 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 57 | Справа | 1725 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 58 | Справа | 1750 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 59 | Справа | 1774 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 60 | Справа | 1800 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 61 | Справа | 1830 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 62 | Справа | 1860 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 63 | Справа | 1890 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 64 | Справа | 1921 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 65 | Справа | 1950 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 66 | Справа | 1980 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 9 |
| 2 | Опор требуется, шт | 57 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Левая | 767 | 767 | Сабакеево | + | + | + |  |
| 2 | Левая | 1561 | 1561 | Сабакаево |  |  |  |  |
| 3 | Правая | 1595 | 1595 | Сабакаево |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 3 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21 | 25 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Ленина Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 67 | 71 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Ленина Количество полос: 2 Тип перехода: нерегулируемый |
| 3 | 781 | 785 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Ленина Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый |
| 4 | 1578 | 1582 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Ленина Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый |
| 5 | 1844 | 1848 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Ленина Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 5 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 5 | 1983 | 5671,5 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Ось | 7 | 195 | 355,7 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 6027,2 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 6027,2 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 6027,2 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 72 | 78 | 40 | Параллельная |  |  |
| 2 | Слева | 484 | 492 | 40 | Параллельная |  |  |
| 3 | Слева | 453 | 461 | 40 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 120 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 120 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Лесная**

**КМ: 0,009- 2,399**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'12'', 49°40'13'') |  | Конец:   (54°9'7'', 49°38'46'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 2 | 22 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 22 | 72 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 72 | 155 | 82,8 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 155 | 205 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 205 | 225 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 237 | 257 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 257 | 307 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 307 | 352 | 45,2 | 1.6 |  |
| 9 | Ось | 352 | 372 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Ось | 384 | 404 | 20 | 1.1 |  |
| 11 | Ось | 404 | 454 | 50 | 1.6 |  |
| 12 | Ось | 454 | 503 | 48,9 | 1.5 |  |
| 13 | Ось | 503 | 553 | 50 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 553 | 573 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Ось | 585 | 605 | 20 | 1.1 |  |
| 16 | Ось | 605 | 631 | 26,1 | 1.6 |  |
| 17 | Ось | 631 | 651 | 20 | 1.1 |  |
| 18 | Ось | 663 | 683 | 20 | 1.1 |  |
| 19 | Ось | 683 | 733 | 50 | 1.6 |  |
| 20 | Ось | 733 | 775 | 41,6 | 1.5 |  |
| 21 | Ось | 775 | 825 | 50 | 1.6 |  |
| 22 | Ось | 825 | 845 | 20 | 1.1 |  |
| 23 | Ось | 859 | 879 | 20 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 879 | 929 | 50 | 1.6 |  |
| 25 | Ось | 929 | 1572 | 643,4 | 1.5 |  |
| 26 | Ось | 1573 | 1623 | 50 | 1.6 |  |
| 27 | Ось | 1623 | 1643 | 20 | 1.1 |  |
| 28 | Ось | 1654 | 1674 | 20 | 1.1 |  |
| 29 | Ось | 1675 | 1725 | 50 | 1.6 |  |
| 30 | Ось | 1725 | 2388 | 663,1 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 260 | 39 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1479,9 | 55,5 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 571,3 | 64,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 158,77 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 4 | Направления действия | 8.3.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 219 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 363 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 365 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 391 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 7 | Слева | 393 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 593 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 649 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Слева | 841 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 846 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Демонтировать |
| 12 | Справа | 846 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Справа | 861 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 862 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 15 | Слева | 1664 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 15 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 13 |
| Главная дорога | 2.1 | 6 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 5 |
| Направления действия | 8.3.1 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ


| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 160 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 189 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 220 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 279 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 309 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 339 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 399 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 429 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 460 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 489 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 519 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 609 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 639 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 669 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 699 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 758 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 790 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 819 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 848 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 874 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 898 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 929 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 959 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 989 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1019 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1049 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1074 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1099 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Справа | 1125 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Справа | 1148 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Справа | 1178 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Справа | 1208 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Справа | 1238 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Справа | 1268 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Справа | 1299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1329 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Справа | 1358 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 48 | Справа | 1389 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 49 | Справа | 1419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 50 | Справа | 1449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 51 | Справа | 1479 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 52 | Справа | 1509 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 53 | Справа | 1539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 54 | Справа | 1568 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 55 | Справа | 1599 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 56 | Справа | 1629 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 57 | Справа | 1659 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 58 | Справа | 1689 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 59 | Справа | 1719 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 60 | Справа | 1749 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 61 | Справа | 1779 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 62 | Справа | 1809 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 63 | Справа | 1839 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 64 | Справа | 1869 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 65 | Справа | 1899 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 66 | Справа | 1929 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 67 | Справа | 1959 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 68 | Справа | 1989 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 69 | Справа | 2019 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 70 | Справа | 2049 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 71 | Справа | 2079 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 72 | Справа | 2109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 73 | Справа | 2140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 74 | Справа | 2169 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 75 | Справа | 2199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 76 | Справа | 2229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 77 | Справа | 2259 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 78 | Справа | 2289 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 79 | Справа | 2320 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 80 | Справа | 2349 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 81 | Справа | 2379 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 79 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Луговая**

**КМ: 0,007- 0,346**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Садовая (54°8'49'', 49°41'34'') |  | Конец:   (54°8'56'', 49°41'42'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 83 | 103 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Справа | 84 | 102 | 17,7 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 161 | 181 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 181 | 231 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 231 | 328 | 97,3 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 97,3 | 3,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 67,7 | 7,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 17,26 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 69 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 157 | Направление поворота | 1.34.2 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 159 | Направление поворота | 1.34.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 4 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 4 |
| Направление поворота | 1.34.1 | 1 |
| Направление поворота | 1.34.2 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ


| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 3 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 25 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 78 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 139 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 164 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 189 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 215 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 245 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 275 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 304 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 327 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 9 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Мелиоративная**

**КМ: 0,000- 0,388**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'46'', 49°41'25'') |  | Конец:  ул. Садовая (54°8'51'', 49°41'44'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 0 | 6 | 6 | 1.11 |  |
| 2 | Слева | 5 | 15 | 9,7 | 1.17 |  |
| 3 | Слева | 6 | 15 | 9,2 | 1.1 |  |
| 4 | Слева | 15 | 21 | 6 | 1.11 |  |
| 5 | Ось | 25 | 29 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 6 | Справа | 29 | 35 | 6 | 1.11 |  |
| 7 | Справа | 35 | 44 | 9,2 | 1.1 |  |
| 8 | Справа | 37 | 47 | 9,7 | 1.17 |  |
| 9 | Справа | 45 | 51 | 6 | 1.11 |  |
| 10 | Справа | 92 | 106 | 13,6 | 1.1 |  |
| 11 | Справа | 92 | 97 | 5 | 1.1 |  |
| 12 | Справа | 92 | 92 | 0,2 | 1.1 |  |
| 13 | Справа | 94 | 99 | 5 | 1.1 |  |
| 14 | Справа | 94 | 94 | 0,5 | 1.1 |  |
| 15 | Справа | 96 | 96 | 0,5 | 1.1 |  |
| 16 | Справа | 97 | 102 | 5 | 1.1 |  |
| 17 | Справа | 99 | 104 | 5 | 1.1 |  |
| 18 | Справа | 99 | 99 | 0,5 | 1.1 |  |
| 19 | Справа | 101 | 101 | 0,5 | 1.1 |  |
| 20 | Справа | 102 | 108 | 6 | 1.1 |  |
| 21 | Справа | 103 | 104 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 22 | Справа | 105 | 111 | 6 | 1.1 |  |
| 23 | Справа | 105 | 105 | 0,2 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 66,5 | 7,6 |
| 1.11 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории) | 24 | 6,3 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.17 |  | Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси | 19,4 | 3,5 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 15,14 |
| 2 | Желтый | 20,18 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 22 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 22 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 23 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Справа | 23 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 27 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 6 | Слева | 27 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 7 | Справа | 30 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 30 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 103 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 103 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 136 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | Требуется |
| 12 | Справа | 136 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 170 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 217 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 14 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 14 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | 4 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Жилая зона | 5.21 | 1 |
| Конец жилой зоны | 5.22 | 1 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 4 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 34 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 64 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 84 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 109 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 144 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 173 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 234 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 264 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 290 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 319 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 344 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 373 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 4 |
| 2 | Опор требуется, шт | 9 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | | | Название остановки | Наличие элементов | | | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м | Посадочная площадка | Заездной карман | Павильон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Левая | 11 | 11 | ул. Мелиоративная |  |  |  |  |
| 2 | Правая | 38 | 38 | ул. Мелиоративная |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Количество остановок | 2 |
| 2 | Количество пассажирских павильонов | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25 | 29 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Мелиоративная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ось | 16 | 36 | 57,7 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 57,7 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 57,7 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 57,7 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 109 | 117 | 40 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Молодежная**

**КМ: 0,009- 0,334**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'26'', 49°40'11'') |  | Конец:   (54°8'31'', 49°39'58'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 59 | 50 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 59 | 109 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 109 | 183 | 73,6 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 183 | 233 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 233 | 253 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 264 | 284 | 19,8 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 284 | 296 | 12,4 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 296 | 316 | 20 | 1.1 |  |
| 9 | Справа | 336 | 356 | 20 | 1.1 |  |
| 10 | Справа | 337 | 425 | 87,9 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 342 | 362 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 362 | 412 | 50 | 1.6 |  |
| 13 | Ось | 412 | 462 | 49,9 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 149,8 | 22,5 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 123,5 | 4,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 250,3 | 28,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 55,26 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 12 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 16 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 246 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 246 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 267 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 267 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 7 | Справа | 309 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 347 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 8 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 8 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 4 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 19 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 79 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 137 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 169 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 253 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 347 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 377 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 407 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 437 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 463 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 12 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **пер. Молодежный**

**КМ: 0,011- 0,206**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Ленина (54°8'37'', 49°40'8'') |  | Конец:  ул. Молодежная (54°8'32'', 49°40'1'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 8 | 28 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 28 | 116 | 87,9 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 116 | 136 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Справа | 140 | 155 | 14,8 | 1.6 |  |
| 5 | Справа | 141 | 161 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 148 | 186 | 38 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 98 | 14,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 102,6 | 11,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 26,25 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 25 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 27 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 57 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 129 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 180 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 180 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 6 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 6 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 109 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 141 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 169 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 4 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ось | 11 | 15 | 120,1 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Ось | -6 | -4 | 120 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 240,1 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 240,1 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 240,1 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 19 | 24 | 40 | Параллельная |  |  |
| 2 | Слева | 22 | 27 | 40 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 80 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 80 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Новая**

**КМ: 0,009- 1,458**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'26'', 49°39'39'') |  | Конец:   (54°8'55'', 49°38'39'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 11 | 31 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 31 | 82 | 50,5 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 81 | 799 | 717,9 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 799 | 849 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 849 | 869 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 880 | 898 | 18,1 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 898 | 948 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 948 | 1446 | 498,4 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 58,1 | 8,7 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1216,3 | 45,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 150,5 | 16,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 71,26 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 16 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 22 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 120 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 449 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 662 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 6 | Слева | 662 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 7 | Слева | 662 | Опасные повороты | 1.12.2 | Кронштейн | Требуется |
| 8 | Справа | 859 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 859 | Направления действия | 8.3.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 859 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 11 | Слева | 886 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 12 | Слева | 886 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 886 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 14 | Справа | 1051 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 15 | Справа | 1051 | Опасный поворот | 1.11.1 | Кронштейн | Требуется |
| 16 | Слева | 1052 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 17 | Слева | 1170 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 18 | Справа | 1199 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 19 | Слева | 1200 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 20 | Справа | 1229 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | Требуется |
| 21 | Слева | 1404 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 21 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 21 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 2 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 2 |
| Опасные повороты | 1.12.1 | 1 |
| Опасные повороты | 1.12.2 | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 3 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 6 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 2 |
| Направления действия | 8.3.1 | 1 |
| Направления действия | 8.3.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 19 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 49 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 109 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 139 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 169 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 259 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 289 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 319 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 349 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 379 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 409 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 434 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 459 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 489 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 518 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 579 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 609 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 639 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 699 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 759 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 789 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 819 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 849 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 879 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 909 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 939 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 969 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 999 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1029 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1059 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1089 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 39 | Справа | 1209 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Справа | 1239 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Справа | 1269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Справа | 1299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Справа | 1329 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Справа | 1359 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Справа | 1390 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1419 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Справа | 1449 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 1 |
| 2 | Опор требуется, шт | 46 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Озерная**

**КМ: 0,011- 0,974**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Ленина (54°8'37'', 49°40'6'') |  | Конец:   (54°8'49'', 49°40'53'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 11 | 31 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 11 | 15 | 7,4 | 1.14.1 | полос: 8 |
| 3 | Ось | 31 | 81 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 81 | 331 | 250,4 | 1.5 |  |
| 5 | Ось | 332 | 382 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 382 | 402 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 416 | 436 | 20 | 1.1 |  |
| 8 | Ось | 436 | 481 | 45,4 | 1.6 |  |
| 9 | Ось | 481 | 531 | 50 | 1.6 |  |
| 10 | Ось | 531 | 551 | 20 | 1.1 |  |
| 11 | Ось | 565 | 585 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 585 | 595 | 10,2 | 1.6 |  |
| 13 | Ось | 595 | 615 | 20 | 1.1 |  |
| 14 | Ось | 629 | 649 | 20 | 1.1 |  |
| 15 | Ось | 649 | 699 | 50,3 | 1.6 |  |
| 16 | Ось | 699 | 886 | 186,9 | 1.5 |  |
| 17 | Ось | 886 | 936 | 50 | 1.6 |  |
| 18 | Ось | 936 | 956 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 160 | 24 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 7,4 | 11,8 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 437,3 | 16,4 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 305,9 | 34,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 74,81 |
| 2 | Желтый | 28,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 2 | Справа | 9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 3 | Слева | 15 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Слева | 15 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Справа | 18 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 19 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 7 | Справа | 69 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 259 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 394 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 536 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 11 | Слева | 537 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 12 | Справа | 546 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 13 | Справа | 604 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 14 | Слева | 642 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Установлен |
| 15 | Справа | 949 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 16 | Слева | 961 | Направление поворота | 1.34.3 | Стойка | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 16 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 4 |
| Направление поворота | 1.34.3 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 12 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 3 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 2 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 129 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 159 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 189 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 219 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 279 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 309 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 339 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 369 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 397 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 425 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 450 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 474 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 499 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 529 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 559 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 589 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 619 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 649 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 679 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 709 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 739 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 769 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 799 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 829 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 860 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 890 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 919 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Слева | 949 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 979 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 32 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11 | 15 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Озерная Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ось | -12 | -2 | 110,1 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Ось | 7 | 18 | 121 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 231,1 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 231,1 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 231,1 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | -12 | -11 | 40 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 40 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |

## **ул. Победы**

**КМ: 0,011- 1,066**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Лесная (54°8'18'', 49°40'5'') |  | Конец:  ул. Озерная (54°8'43'', 49°40'37'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 2 | 16 | 13,6 | 1.6 |  |
| 2 | Справа | 3 | 23 | 20 | 1.1 |  |
| 3 | Слева | 4 | 24 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Слева | 6 | 21 | 14,7 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 29 | 79 | 50 | 1.6 |  |
| 7 | Ось | 79 | 212 | 132,8 | 1.5 |  |
| 8 | Справа | 112 | 115 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 9 | Справа | 133 | 136 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 10 | Справа | 161 | 164 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 11 | Справа | 202 | 205 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 12 | Ось | 212 | 262 | 50 | 1.6 |  |
| 13 | Ось | 262 | 282 | 20 | 1.1 |  |
| 14 | Справа | 265 | 268 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 15 | Ось | 268 | 274 | 5,6 | 1.25 |  |
| 16 | Ось | 270 | 276 | 5,6 | 1.25 |  |
| 17 | Ось | 284 | 288 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 18 | Ось | 286 | 306 | 20 | 1.1 |  |
| 19 | Ось | 300 | 306 | 5,6 | 1.25 |  |
| 20 | Ось | 302 | 308 | 5,6 | 1.25 |  |
| 21 | Слева | 305 | 308 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 22 | Ось | 306 | 338 | 32,2 | 1.6 |  |
| 23 | Ось | 338 | 358 | 20 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 370 | 390 | 20 | 1.1 |  |
| 25 | Слева | 375 | 378 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 26 | Ось | 390 | 427 | 37,1 | 1.6 |  |
| 27 | Слева | 412 | 415 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 28 | Ось | 427 | 447 | 20 | 1.1 |  |
| 29 | Ось | 459 | 479 | 20 | 1.1 |  |
| 30 | Ось | 479 | 529 | 50 | 1.6 |  |
| 31 | Ось | 527 | 571 | 44,3 | 1.6 |  |
| 32 | Ось | 572 | 592 | 20 | 1.1 |  |
| 33 | Ось | 603 | 623 | 20 | 1.1 |  |
| 34 | Ось | 623 | 673 | 50 | 1.6 |  |
| 35 | Ось | 673 | 717 | 44,1 | 1.5 |  |
| 36 | Ось | 717 | 767 | 50 | 1.6 |  |
| 37 | Ось | 767 | 787 | 20 | 1.1 |  |
| 38 | Ось | 799 | 829 | 30,1 | 1.1 |  |
| 39 | Ось | 841 | 861 | 20 | 1.1 |  |
| 40 | Ось | 861 | 911 | 50 | 1.6 |  |
| 41 | Ось | 911 | 974 | 62,6 | 1.5 |  |
| 42 | Ось | 974 | 1024 | 50 | 1.6 |  |
| 43 | Ось | 1024 | 1044 | 20 | 1.1 |  |
| 44 | Слева | 1051 | 1054 | 3 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 313,1 | 47 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 4,4 | 7 |
| 1.24.1 |  | Дублирование предупреждающих дорожных знаков | 16 | 25,6 |
| 1.24.2 |  | Дублирование запрещающих дорожных знаков | 9,6 | 15,4 |
| 1.25 |  | Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605 | 22,4 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 239,6 | 9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 492 | 55,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 161,22 |
| 2 | Желтый | 16,64 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Конструкция | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 269 | 274 | 5 | Монолитная | Отличное |
| 2 | Ось | 301 | 306 | 5 | Монолитная | Отличное |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2 |
|  | Состояние |  |
| 1 | Отличное | 2 |
| 2 | Хорошее | 0 |
| 3 | Плохое | 0 |
| 4 | Неизвестно | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1 | Слева | 19 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | | Требуется | |
| 2 | Справа | 111 | Дети | 1.23 | Стойка | | Установлен | |
| 3 | Справа | 111 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | | Установлен | |
| 4 | Справа | 159 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | | Установлен | |
| 5 | Слева | 160 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | | Установлен | |
| 6 | Справа | 182 | Дети | 1.23 | Стойка | | Демонтировать | |
| 7 | Справа | 182 | Дети | 1.23 | Стойка | | Требуется | |
| 8 | Справа | 182 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | | Требуется | |
| 9 | Справа | 244 | Дети | 1.23 | Стойка | | Установлен | |
| 10 | Справа | 244 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | | Установлен | |
| 11 | Справа | 268 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | | Установлен | |
| 12 | Справа | 268 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | | Установлен | |
| 13 | Слева | 270 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | | Установлен | |
| 14 | Справа | 282 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | | Требуется (на желтом фоне) | |
| 15 | Справа | 282 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | | Требуется (на желтом фоне) | |
| 16 | Слева | 286 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | | Требуется (на желтом фоне) | |
| 17 | Слева | 286 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | | Требуется (на желтом фоне) | |
| 18 | Справа | 301 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | | Установлен | |
| 19 | Слева | 303 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | | Установлен | |
| 20 | Слева | 303 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | | Установлен | |
| 21 | Слева | 324 | Дети | 1.23 | Стойка | | Установлен | |
| 22 | Слева | 324 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | | Установлен | |
| 23 | Справа | 350 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | | Требуется | |
| 24 | Слева | 358 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | | Требуется | |
| 25 | Слева | 397 | Дети | 1.23 | Стойка | | Установлен | |
| 26 | Слева | 397 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | | Установлен | |
| 27 | Слева | 412 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | | Установлен | |
| 28 | Справа | 412 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | | Установлен | |
| 29 | Справа | 440 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | | Требуется | |
| 30 | Слева | 470 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | | Требуется | |
| 31 | Справа | 611 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | | Требуется | |
| 32 | Справа | 695 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | | Требуется | |
| 33 | Слева | 695 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | | Требуется | |
| 34 | Справа | 781 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | | Требуется | |
| 35 | Слева | 783 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | | Требуется | |
| 36 | Справа | 842 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | | Требуется | |
| 37 | Слева | 850 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | | Требуется | |
| 38 | Справа | 1038 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | | Требуется | |
| Итого | | | | | | | | 38 |
| Дорожных знаков всего установлено | | | | | | | | 18 |
| Искусственная неровность | | | | | | 1.17 | | 1 |
| Дети | | | | | | 1.23 | | 4 |
| Ограничение максимальной скорости | | | | | | 3.24 | | 5 |
| Конец всех ограничений | | | | | | 3.31 | | 2 |
| Искусственная неровность | | | | | | 5.20 | | 4 |
| Зона действия | | | | | | 8.2.1 | | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | | | | | | | 19 |
| Опасный поворот | | | | | | 1.11.1 | | 2 |
| Опасный поворот | | | | | | 1.11.2 | | 2 |
| Искусственная неровность | | | | | | 1.17 | | 1 |
| Дети | | | | | | 1.23 | | 1 |
| Главная дорога | | | | | | 2.1 | | 5 |
| Уступите дорогу | | | | | | 2.4 | | 2 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | | | | | | 3.4 | | 2 |
| Пешеходный переход | | | | | | 5.19.1 | | 2 |
| Пешеходный переход | | | | | | 5.19.2 | | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | | | | | | | 1 |
| Дети | | | | | | 1.23 | | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 41 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 70 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 100 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 126 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 200 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 231 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 261 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 320 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 350 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 410 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 435 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 462 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 490 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 520 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 610 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 640 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Слева | 670 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Слева | 700 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Слева | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Слева | 758 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Слева | 784 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Слева | 811 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Слева | 841 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Слева | 870 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Слева | 900 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Слева | 930 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Слева | 961 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 988 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Слева | 994 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Слева | 1031 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 5 |
| 2 | Опор требуется, шт | 30 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 284 | 288 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Победы Количество полос: 5 Тип перехода: Т7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

| № п/п | Местоположение | | Номер по ГОСТ Р 52282-2004 | Способ установки | Эксплуатационное состояние светофора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 282 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |
| 2 | Слева | 286 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого | 2 |
| Светофоров всего установлено | 0 |
| Светофоров всего требуется | 2 |
| Т.7 | 2 |
| Светофоров всего демонтировать | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ось | 227 | 457 | 424,9 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 424,9 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 424,9 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 424,9 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| № п/п | Протяженность, м | | | Дата установки | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные, м | Требуется установить, м | Требуется демонтировать, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 50 |  |  | 15.11.2018 |  | Направляющие | 1,0 | Сталь | Гр.2 (у переходов) |
| 2 | 50 |  |  | 15.11.2018 |  | Направляющие | 1,0 | Сталь | Гр.2 (у переходов) |
| 3 | 50 |  |  | 15.11.2018 |  | Направляющие | 1,0 | Сталь | Гр.2 (у переходов) |
| 4 | 50 |  |  | 15.11.2018 |  | Направляющие | 1,0 | Сталь | Гр.2 (у переходов) |
| Итого | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

## **ул. Садовая**

**КМ: 0,007- 0,269**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'52'', 49°41'33'') |  | Конец:   (54°8'54'', 49°41'47'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 5 | 25 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 25 | 75 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 75 | 116 | 41,5 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 117 | 167 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 167 | 187 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 198 | 218 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 60 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 41,5 | 1,6 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 21,81 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 13 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 1 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 128 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 158 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 189 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 219 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 8 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Труда**

**КМ: 0,013- 0,635**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Озерная (54°8'41'', 49°40'26'') |  | Конец:   (54°8'23'', 49°40'4'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 12 | 32 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 32 | 100 | 67,9 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 100 | 120 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 131 | 151 | 20 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 151 | 201 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 268 | 288 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 269 | 273 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 8 | Ось | 288 | 338 | 50 | 1.6 |  |
| 9 | Ось | 338 | 394 | 56,4 | 1.5 |  |
| 10 | Ось | 394 | 444 | 50 | 1.6 |  |
| 11 | Ось | 444 | 464 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 476 | 496 | 20 | 1.1 |  |
| 13 | Ось | 496 | 546 | 50 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 546 | 592 | 46,4 | 1.5 |  |
| 15 | Ось | 592 | 637 | 45,2 | 1.6 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 120 | 18 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 5,4 | 8,6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 102,8 | 3,9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 313,1 | 35,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 57,08 |
| 2 | Желтый | 20,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 14 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 2 | Справа | 29 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 118 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 118 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 118 | Расстояние до объекта | 8.1.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 131 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 7 | Слева | 135 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 230 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 238 | Направление поворота | 1.34.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 268 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 11 | Справа | 268 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 12 | Слева | 272 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 13 | Слева | 272 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 14 | Слева | 272 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 15 | Слева | 360 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 16 | Справа | 360 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 17 | Справа | 451 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 18 | Справа | 451 | Направления действия | 8.3.1 | Стойка | Требуется |
| 19 | Справа | 456 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 20 | Справа | 479 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 21 | Слева | 480 | Ограничение высоты | 3.13 | Кронштейн | Требуется |
| 22 | Слева | 491 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 23 | Слева | 491 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 23 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 22 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 2 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 2 |
| Направление поворота | 1.34.1 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Ограничение высоты | 3.13 | 4 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 3 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Расстояние до объекта | 8.1.1 | 1 |
| Направления действия | 8.3.1 | 1 |
| Направления действия | 8.3.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 10 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 40 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 70 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 100 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 130 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 159 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 186 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 235 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 267 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 320 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 350 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 469 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 520 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 550 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 610 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 637 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 3 |
| 2 | Опор требуется, шт | 17 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 269 | 273 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Труда Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

## **ул. Юбилейная**

**КМ: 0,008- 0,291**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°8'40'', 49°40'33'') |  | Конец:   (54°8'32'', 49°40'28'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 2 | 32 | 29,7 | 1.5 |  |
| 2 | Ось | 32 | 82 | 50,1 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 82 | 102 | 20 | 1.1 |  |
| 4 | Ось | 115 | 135 | 20 | 1.1 |  |
| 5 | Ось | 135 | 185 | 50 | 1.6 |  |
| 6 | Ось | 185 | 204 | 19,2 | 1.5 |  |
| 7 | Ось | 204 | 254 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 254 | 274 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 60 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 48,8 | 1,8 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 150,1 | 16,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 27,72 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 96 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 116 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 268 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 3 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 3 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 1 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 28 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 60 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 89 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 175 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 223 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 273 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 2 |
| 2 | Опор требуется, шт | 9 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **пер. Южный**

**КМ: 0,008- 0,157**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Ленина (54°8'34'', 49°40'13'') |  | Конец:   (54°8'30'', 49°40'8'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 13 | 17 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 3 | Ось | 29 | 79 | 50 | 1.6 |  |
| 4 | Ось | 79 | 146 | 67,5 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 5,4 | 8,6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 67,5 | 2,5 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 11,16 |
| 2 | Желтый | 20,64 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 11 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 3 | Справа | 11 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 4 | Слева | 16 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 5 | Слева | 16 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 5 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 5 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 9 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 34 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 59 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 89 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 1 |
| 2 | Опор требуется, шт | 5 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ


| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13 | 17 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, пер. Южный Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 1 |

## **Дорога от ул. Озерная до ПМК**

**КМ: 0,008- 0,643**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Озерная (54°8'49'', 49°40'53'') |  | Конец:  ул. Мелиоративная (54°8'46'', 49°41'25'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 8 | 28 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 28 | 78 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 78 | 318 | 240 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 318 | 368 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 368 | 388 | 20,1 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 401 | 421 | 19,8 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 420 | 470 | 50 | 1.6 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 59,9 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 240 | 9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 150 | 16,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 34,87 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | -6 | Направление поворота | 1.34.3 | Стойка | Установлен |
| 2 | Справа | 8 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 8 | Расстояние до объекта | 8.1.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Слева | 15 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 60 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 90 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 7 | Слева | 180 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 381 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 381 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 10 | Слева | 384 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 11 | Слева | 405 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Демонтировать |
| 12 | Слева | 411 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | Стойка | Требуется |
| 13 | Слева | 411 | Направления действия | 8.3.2 | Стойка | Требуется |
| 14 | Справа | 630 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 14 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Направление поворота | 1.34.3 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 12 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 1 |
| Опасные повороты | 1.12.2 | 3 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.4 | 2 |
| Расстояние до объекта | 8.1.1 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Направления действия | 8.3.2 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 20 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 111 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 140 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 171 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 230 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 260 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 290 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 320 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 351 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 380 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 404 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 435 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 466 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 525 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 554 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 585 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 614 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 0 |
| 2 | Опор требуется, шт | 19 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

# **СЕЛО СТЕПНАЯ ВАСИЛЬЕВКА**

## **ул. Заречная**

**КМ: 0,011- 0,683**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'30'', 49°31'34'') |  | Конец:   (54°3'28'', 49°31'3'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 11 | 31 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 31 | 81 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 81 | 574 | 493,5 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 576 | 626 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 626 | 646 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 40 | 6 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 493,5 | 18,5 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 100 | 11,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 35,76 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 21 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 459 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 629 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 636 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 636 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 5 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 4 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 1 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 69 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 99 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 134 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 163 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 239 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 239 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 269 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 299 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 324 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 364 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 409 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 444 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 480 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 519 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 557 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 589 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 624 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 646 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 3 |
| 2 | Опор требуется, шт | 17 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Луговая**

**КМ: 0,010- 0,698**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Труда (54°3'22'', 49°30'54'') |  | Конец:   (54°3'23'', 49°30'17'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 9 | 29 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 29 | 79 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 79 | 686 | 607 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 607 | 22,8 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 50 | 5,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 31,39 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 16 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 110 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 300 | Опасные повороты | 1.12.2 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 3 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 3 |
| Опасные повороты | 1.12.2 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ


| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 19 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Слева | 50 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Слева | 80 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Слева | 110 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Слева | 139 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 165 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 196 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 229 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 266 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 300 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 336 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 371 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 405 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 440 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 475 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 510 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 546 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 580 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 616 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 650 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 686 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 1 |
| 2 | Опор требуется, шт | 20 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Молодежная**

**КМ: 0,017- 0,750**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Озерная (54°3'29'', 49°31'3'') |  | Конец:  ул. Труда (54°3'9'', 49°30'57'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 8 | 24 | 15,6 | 1.6 |  |
| 2 | Ось | 26 | 76 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 76 | 654 | 578,1 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 654 | 704 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 704 | 724 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 20 | 3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 578,1 | 21,7 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 115,6 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 37,68 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 15 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 15 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 709 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 3 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 3 |
| Главная дорога | 2.1 | 1 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 8 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 45 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 79 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 115 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 150 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 185 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 220 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 255 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 289 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 369 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 404 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 434 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 469 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Слева | 499 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 534 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Слева | 568 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Слева | 603 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Слева | 639 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Слева | 674 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Слева | 709 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 1 |
| 2 | Опор требуется, шт | 20 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Набережная**

**КМ: 0,013- 1,761**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'39'', 49°31'41'') |  | Конец:   (54°3'30'', 49°30'9'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 31 | 81 | 50 | 1.6 |  |
| 2 | Ось | 81 | 143 | 61,6 | 1.5 |  |
| 3 | Справа | 105 | 108 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 4 | Ось | 143 | 193 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Справа | 148 | 151 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 6 | Справа | 152 | 155 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 7 | Ось | 190 | 196 | 5,6 | 1.25 |  |
| 8 | Ось | 193 | 213 | 20 | 1.1 |  |
| 9 | Ось | 197 | 203 | 5,6 | 1.25 |  |
| 10 | Ось | 215 | 219 | 5,4 | 1.14.1 | полос: 6 |
| 11 | Ось | 217 | 237 | 20 | 1.1 |  |
| 12 | Ось | 232 | 238 | 5,6 | 1.25 |  |
| 13 | Ось | 237 | 287 | 50 | 1.6 |  |
| 14 | Ось | 239 | 245 | 5,6 | 1.25 |  |
| 15 | Слева | 273 | 276 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 16 | Слева | 278 | 281 | 3,2 | 1.24.1 |  |
| 17 | Ось | 287 | 928 | 641,3 | 1.5 |  |
| 18 | Слева | 322 | 325 | 3,2 | 1.24.2 |  |
| 19 | Ось | 928 | 978 | 50 | 1.6 |  |
| 20 | Ось | 979 | 999 | 20 | 1.1 |  |
| 21 | Ось | 1000 | 1004 | 4,4 | 1.14.1 | полос: 5 |
| 22 | Ось | 1014 | 1034 | 20 | 1.1 |  |
| 23 | Ось | 1034 | 1084 | 50 | 1.6 |  |
| 24 | Ось | 1084 | 1744 | 660,5 | 1.5 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 80 | 12 |
| 1.14.1 |  | Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00 | 9,8 | 15,7 |
| 1.24.1 |  | Дублирование предупреждающих дорожных знаков | 12,8 | 20,5 |
| 1.24.2 |  | Дублирование запрещающих дорожных знаков | 6,4 | 10,2 |
| 1.25 |  | Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605 | 22,4 | 9 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 1363,4 | 51,1 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 250 | 28,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 130,93 |
| 2 | Желтый | 37,28 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Конструкция | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 194 | 199 | 5 | Монолитная | Хорошее |
| 2 | Ось | 235 | 240 | 5 | Монолитная | Хорошее |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2 |
|  | Состояние |  |
| 1 | Отличное | 0 |
| 2 | Хорошее | 2 |
| 3 | Плохое | 0 |
| 4 | Неизвестно | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 33 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Установлен |
| 2 | Справа | 103 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 103 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Установлен |
| 4 | Справа | 126 | Дети | 1.23 | Стойка | Требуется |
| 5 | Справа | 126 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Требуется |
| 6 | Справа | 176 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 7 | Справа | 176 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Установлен |
| 8 | Справа | 190 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 9 | Справа | 190 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 10 | Слева | 197 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 11 | Справа | 211 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 12 | Справа | 211 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 13 | Слева | 217 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 14 | Слева | 217 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Установлен (на желтом фоне) |
| 15 | Справа | 232 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 16 | Слева | 239 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | Установлен |
| 17 | Слева | 239 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 18 | Слева | 256 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 19 | Слева | 256 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | Установлен |
| 20 | Слева | 298 | Дети | 1.23 | Стойка | Установлен |
| 21 | Слева | 298 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | Установлен |
| 22 | Слева | 323 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | Установлен |
| 23 | Справа | 325 | Конец всех ограничений | 3.31 | Стойка | Установлен |
| 24 | Справа | 998 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 25 | Справа | 998 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 26 | Справа | 998 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 27 | Слева | 1002 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 28 | Слева | 1002 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | Требуется (на желтом фоне) |
| 29 | Слева | 1022 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 29 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 20 |
| Искусственная неровность | 1.17 | 1 |
| Дети | 1.23 | 3 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 1 |
| Ограничение максимальной скорости | 3.24 | 3 |
| Конец всех ограничений | 3.31 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Искусственная неровность | 5.20 | 4 |
| Зона действия | 8.2.1 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 9 |
| Искусственная неровность | 1.17 | 1 |
| Дети | 1.23 | 1 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Ограничение максимальной скорости | 3.24 | 1 |
| Пешеходный переход | 5.19.1 | 2 |
| Пешеходный переход | 5.19.2 | 2 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 12 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 44 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 79 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 113 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 149 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Слева | 184 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Слева | 215 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Слева | 241 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Слева | 267 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Слева | 296 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Слева | 337 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Слева | 372 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 412 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 448 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 449 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Слева | 484 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 518 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 549 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 589 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 619 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 665 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 699 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 734 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 764 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 799 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 841 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 879 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 919 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 954 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 1001 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 1029 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 1059 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 1079 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1154 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 36 | Справа | 1194 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 37 | Справа | 1234 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 38 | Справа | 1274 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 2 шт. |
| 39 | Справа | 1313 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 40 | Справа | 1355 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 41 | Справа | 1394 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 42 | Справа | 1430 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 43 | Справа | 1469 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 44 | Справа | 1509 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 45 | Справа | 1539 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 46 | Справа | 1575 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 47 | Справа | 1609 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 48 | Справа | 1649 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 49 | Справа | 1686 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 50 | Справа | 1722 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 18 |
| 2 | Опор требуется, шт | 32 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

| № п.п. | Местоположение | | Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 215 | 219 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Набережная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый |
| 2 | 1000 | 1004 | 1.14.1 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул. Набережная Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1. | Пешеходных переходов | 2 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

| № п/п | Местоположение | | Номер по ГОСТ Р 52282-2004 | Способ установки | Эксплуатационное состояние светофора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 211 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |
| 2 | Слева | 217 | Т.7 | Стойка | Нет данных | Требуется |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого | 2 |
| Светофоров всего установлено | 0 |
| Светофоров всего требуется | 2 |
| Т.7 | 2 |
| Светофоров всего демонтировать | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Слева | 11 | 217 | 389,2 | а/б |  | Установлен |
| 2 | Справа | 228 | 1005 | 1284,9 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 1674,1 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 1674,1 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 1674,1 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| № п/п | Протяженность, м | | | Дата установки | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные, м | Требуется установить, м | Требуется демонтировать, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 65 |  |  | 21.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 2 | 58 |  |  | 21.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 3 | 20 |  |  | 21.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 4 | 35 |  |  | 21.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| 5 | 10 |  |  | 21.11.2018 |  | Защитные | 1,0 | Сталь | Гр.1 (вдоль тротуаров) |
| Итого | 188 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

## **ул. Озерная**

**КМ: 0,009- 0,770**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:  ул. Труда (54°3'29'', 49°30'51'') |  | Конец:   (54°3'19'', 49°31'24'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 5 | 25 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 25 | 75 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 76 | 137 | 61,3 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 137 | 187 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Ось | 187 | 207 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 219 | 239 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Ось | 239 | 289 | 50 | 1.6 |  |
| 8 | Ось | 289 | 679 | 389,8 | 1.5 |  |
| 9 | Ось | 679 | 729 | 50 | 1.6 |  |
| 10 | Ось | 729 | 749 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 80 | 12 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 451,1 | 16,9 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 200 | 22,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 51,42 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 14 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Слева | 14 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Требуется |
| 3 | Справа | 197 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 197 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |
| 5 | Слева | 228 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 228 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | Установлен |
| 7 | Справа | 280 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 8 | Слева | 399 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 649 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 744 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 11 | Слева | 749 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | Требуется |
| 12 | Слева | 749 | Расстояние до объекта | 8.1.1 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 12 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 2 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 2 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 10 |
| Опасный поворот | 1.11.1 | 2 |
| Опасный поворот | 1.11.2 | 2 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 2 |
| Расстояние до объекта | 8.1.1 | 1 |
| Направление главной дороги | 8.13 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 39 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 79 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 119 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 157 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 199 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 249 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 290 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 330 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 374 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 404 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 445 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 479 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Справа | 515 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Справа | 554 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 595 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 624 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 659 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 694 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 729 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 8 |
| 2 | Опор требуется, шт | 11 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

## **ул. Труда**

**КМ: 0,009- 1,479**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало:   (54°3'50'', 49°30'42'') |  | Конец:   (54°3'4'', 49°30'58'') |
|  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

| № п.п. | Местоположение | | | Длина, м | Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ось | 8 | 28 | 20 | 1.1 |  |
| 2 | Ось | 28 | 78 | 50 | 1.6 |  |
| 3 | Ось | 78 | 468 | 389,7 | 1.5 |  |
| 4 | Ось | 468 | 518 | 50 | 1.6 |  |
| 5 | Справа | 518 | 538 | 20 | 1.1 |  |
| 6 | Ось | 677 | 697 | 20 | 1.1 |  |
| 7 | Слева | 680 | 685 | 5 | 1.1 |  |
| 8 | Слева | 680 | 680 | 0,2 | 1.1 |  |
| 9 | Слева | 680 | 690 | 10 | 1.1 |  |
| 10 | Слева | 683 | 688 | 5 | 1.1 |  |
| 11 | Слева | 683 | 683 | 0,5 | 1.1 |  |
| 12 | Слева | 685 | 690 | 5 | 1.1 |  |
| 13 | Слева | 685 | 685 | 0,5 | 1.1 |  |
| 14 | Слева | 688 | 693 | 5 | 1.1 |  |
| 15 | Слева | 688 | 688 | 0,5 | 1.1 |  |
| 16 | Слева | 690 | 695 | 5 | 1.1 |  |
| 17 | Слева | 690 | 690 | 0,5 | 1.1 |  |
| 18 | Слева | 693 | 699 | 6 | 1.1 |  |
| 19 | Слева | 693 | 693 | 0,5 | 1.1 |  |
| 20 | Слева | 693 | 707 | 13,6 | 1.1 |  |
| 21 | Слева | 695 | 696 | 0,8 | 1.24.3 |  |
| 22 | Слева | 696 | 702 | 6 | 1.1 |  |
| 23 | Слева | 696 | 696 | 0,5 | 1.1 |  |
| 24 | Ось | 697 | 747 | 50 | 1.6 |  |
| 25 | Слева | 699 | 704 | 5 | 1.1 |  |
| 26 | Слева | 699 | 699 | 0,5 | 1.1 |  |
| 27 | Слева | 701 | 706 | 5 | 1.1 |  |
| 28 | Слева | 701 | 701 | 0,5 | 1.1 |  |
| 29 | Слева | 704 | 709 | 5 | 1.1 |  |
| 30 | Слева | 704 | 704 | 0,5 | 1.1 |  |
| 31 | Слева | 706 | 711 | 5 | 1.1 |  |
| 32 | Слева | 706 | 706 | 0,2 | 1.1 |  |
| 33 | Ось | 747 | 806 | 59,1 | 1.5 |  |
| 34 | Ось | 806 | 856 | 50 | 1.6 |  |
| 35 | Ось | 856 | 876 | 20 | 1.1 |  |
| 36 | Ось | 888 | 908 | 20 | 1.1 |  |
| 37 | Ось | 908 | 958 | 50 | 1.6 |  |
| 38 | Ось | 958 | 1214 | 255,5 | 1.5 |  |
| 39 | Ось | 1214 | 1264 | 50 | 1.6 |  |
| 40 | Ось | 1264 | 1284 | 20 | 1.1 |  |
| 41 | Ось | 1296 | 1316 | 20 | 1.1 |  |
| 42 | Ось | 1316 | 1366 | 50 | 1.6 |  |
| 43 | Ось | 1366 | 1383 | 17,2 | 1.5 |  |
| 44 | Ось | 1383 | 1433 | 50 | 1.6 |  |
| 45 | Ось | 1433 | 1453 | 20 | 1.1 |  |

| Номер по ГОСТ Р 51256-2011 | Форма, цвет, размеры в м | Назначение | Длина, пм. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств | 245,6 | 32,6 |
| 1.24.3 |  | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | 0,8 | 1,3 |
| 1.5 |  | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении | 721,5 | 27,1 |
| 1.6 |  | Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений | 400 | 45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
|  | Цвет разметки | Площадь, м2 |
| 1 | Белый | 105,9 |

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

| № п.п. | Местоположение | | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52290-2004 | Способ установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слева | 8 | Конец населенного пункта | 5.24.1 | Стойка | Требуется |
| 2 | Справа | 9 | Начало населенного пункта | 5.23.1 | Стойка | Требуется |
| 3 | Слева | 19 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 4 | Справа | 530 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 5 | Слева | 663 | Въезд запрещен | 3.1 | Стойка | Требуется |
| 6 | Слева | 695 | Парковка (парковочное место) | 6.4 | Стойка | Требуется |
| 7 | Слева | 695 | Инвалиды | 8.17 | Стойка | Требуется |
| 8 | Справа | 770 | Въезд запрещен | 3.1 | Стойка | Требуется |
| 9 | Справа | 800 | Поворот направо запрещен | 3.18.1 | Стойка | Требуется |
| 10 | Справа | 806 | Въезд запрещен | 3.1 | Стойка | Требуется |
| 11 | Справа | 811 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |
| 12 | Слева | 832 | Поворот налево запрещен | 3.18.2 | Стойка | Требуется |
| 13 | Справа | 870 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 14 | Слева | 1302 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | Требуется |
| 15 | Справа | 1442 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | Требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого | | 15 |
| Дорожных знаков всего установлено | | 0 |
| Дорожных знаков всего требуется | | 15 |
| Главная дорога | 2.1 | 2 |
| Уступите дорогу | 2.4 | 4 |
| Въезд запрещен | 3.1 | 3 |
| Поворот направо запрещен | 3.18.1 | 1 |
| Поворот налево запрещен | 3.18.2 | 1 |
| Начало населенного пункта | 5.23.1 | 1 |
| Конец населенного пункта | 5.24.1 | 1 |
| Парковка (парковочное место) | 6.4 | 1 |
| Инвалиды | 8.17 | 1 |
| Дорожных знаков всего демонтировать | | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

| № п.п. | Местоположение | | Назначение опоры | Тип опоры | Установлена / Требуется / Демонтировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | по оси, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Справа | 14 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 2 | Справа | 49 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 3 | Справа | 84 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 4 | Справа | 119 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 5 | Справа | 154 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 6 | Справа | 193 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 7 | Справа | 234 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 8 | Справа | 275 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 9 | Справа | 314 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 10 | Справа | 354 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 11 | Справа | 389 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 12 | Справа | 429 | Освещение | Бетон | Установлена | Фонарь, 1 шт. |
| 13 | Слева | 453 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 14 | Слева | 489 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 15 | Справа | 673 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 16 | Справа | 710 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 17 | Справа | 745 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 18 | Справа | 785 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 19 | Справа | 826 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 20 | Справа | 865 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 21 | Справа | 910 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 22 | Справа | 944 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 23 | Справа | 985 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 24 | Справа | 1019 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 25 | Справа | 1055 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 26 | Справа | 1095 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 27 | Справа | 1130 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 28 | Справа | 1170 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 29 | Справа | 1210 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 30 | Справа | 1250 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 31 | Справа | 1289 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 32 | Справа | 1335 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 33 | Справа | 1360 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 34 | Справа | 1389 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |
| 35 | Справа | 1420 | Освещение | Бетон | Требуется | Фонарь, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Опор установлено, шт | 6 |
| 2 | Опор требуется, шт | 29 |
| 3 | Опор демонтировать, шт | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ось | 545 | 878 | 846,4 | а/б |  | Установлен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь тротуаров всего, м2 | 846,4 |
|  | В зоне озеленения | 0 |
|  | Примыкающий к ПЧ | 0 |
|  | – | 846,4 |
| 2 | Площадь покрытий по типам, м2 |  |
|  | а/б | 846,4 |
|  | пгс | 0 |
|  | пл | 0 |
|  | гр | 0 |

ВЕДОМОСТЬ ВЕЛОПАРКОВОК

| № п.п. | Местоположение | | | Площадь, м2 | Тип постановки | Примечание | Парковочных мест, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сторона | начало, м | конец, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Справа | 780 | 788 | 32 | Параллельная |  |  |
| 2 | Справа | 688 | 698 | 50 | Параллельная |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого |  |
| 1 | Площадь велопарковок всего, м2 | 82 |
|  | Площадь парковок под углом, м2 | 0 |
|  | Площадь парковок параллельных, м2 | 82 |
|  | Площадь парковок перпендикулярных, м2 | 0 |